ΟΜΑΔΑ  Α	
Φύλλο Συμμόρφωσης 		
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝ. ΦΥΛ.-ΠΙΣΤ.	
	Δίφυλλη θύρα αλουμινίου (με την κάσα) χωρίς ταμπλάδες (βαρέως τύπου) με ή χωρίς ηλεκτρική κλειδαριά.	1.Απόχρωσης ξύλου (επιλογής της Υπηρεσίας)	 	 	
		2.Πλήρης (χωρίς ταμπλάδες, σχέδια, κ.λ.π.) με εσωτερικό πυρήνα ενίσχυσης από κόντρα πλακέ και μονωτικό υλικό.			
		3.Με φεγγίτη, (υαλοστάσιο κατά ΚΕΝΑΚ)			
		4.Με μηχανισμό επαναφοράς στο ανοιγόμενο φύλλο.			
		5.Με θερμοδιακοπή, και συντελεστή θερμοπερατότητας u τον ελάχιστο επιτρεπτό κατά ΚΕΝΑΚ συνολικά του κουφώματος.			
		6.Με κλειδαριά για μπάρες αντιπανικού.			
		7.Με μπάρες αντιπανικού, στο σταθερό φύλο που θα ασφαλίζει πάνω και κάτω ενδ. τύπου 59646 της εταιρίας CISA, ενώ στο ανοιγόμενο η μπάρα θα χρησιμοποιεί τη γλώσσα της υφιστάμενης κλειδαριάς, τον ομφαλό της θύρας και θα είναι ενδ. τύπου 59606 ή 59607 της εταιρίας CISA. Ο ομφαλός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος master (πασπαρτού).			
		8.Με ηλεκτρική κλειδαριά-κυπρί ενσωματωμένο στην κλειδαριά της θύρας (στις φέρουσες το σύστημα της ελεγχόμενης πρόσβασης) με απαίτηση να συνεργάζεται με σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης.			
		9. Με προεγκατεστημένη δυνατότητα διέλευσης καλωδίων (εντός ηλεκτρολογικού σωλήνα σπιράλ) διασύνδεσης access control με το ηλεκτρικό κυπρί-κλειδαριά 12VDC (για όσες διαθέτουν).			
		10.Με εξωτερικό πόμολο 			
		11.Διαστάσεων (π) 1,50m έως 2,10m περίπου, και ύψος (υ) 2,00m έως 2,50 m περίπου.			
		12. Θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών τουλάχιστον (υπεύθυνη δήλωση εντός του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς).			
		13. ΕΛΟΤ ISO 9001 και πιστοποίηση ΕΝ ISO 14001:2004, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις βιομηχανικές μονάδες κατασκευής των κουφωμάτων αλουμινίου.			
		14. Αεροδιαπερατότητα  (ΕΛΟΤ ΕΝ 1026:2000 / ΕΛΟΤ ΕΝ 12207:2000) τουλάχιστον Κατηγορία 4			
		15. Υδατοστεγανότητα (ΕΛΟΤ ΕΝ 1027:2000 / ΕΛΟΤ ΕΝ 12208:2000) τουλάχιστον Κατηγ. Ε 900			
		16. Αντοχή σε ανεμοπίεση (ΕΛΟΤ ΕΝ 12211:2000 / ΕΛΟΤ ΕΝ 12211:2000) τουλάχιστον Κατηγ. C4			
		17. Κράμα αλουμινίου AlMgSi, 5F22, din 1725			

	
Α2	Μονόφυλλη θύρα  αλουμινίου (με την κάσα) χωρίς ταμπλάδες (βαρέως τύπου) με ή χωρίς ηλεκτρική κλειδαριά.	1.Απόχρωσης ξύλου (επιλογής της Υπηρεσίας)	 	 	
		2.Πλήρης (χωρίς ταμπλάδες, σχέδια, κ.λ.π.) με εσωτερικό πυρήνα ενίσχυσης από κόντρα πλακέ και μονωτικό υλικό.			
		3.Με φεγγίτη, (υαλοστάσιο κατά ΚΕΝΑΚ)			
		4.Με μηχανισμό επαναφοράς. 			
		5.Με θερμοδιακοπή, και συντελεστή θερμοπερατότητας u τον ελάχιστο επιτρεπτό κατά ΚΕΝΑΚ συνολικά του κουφώματος.			
		6.Με κλειδαριά για μπάρα αντιπανικού.			
		7.Με μπάρα αντιπανικού, που θα χρησιμοποιεί τη γλώσσα της υφιστάμενης κλειδαριάς, τον ομφαλό της θύρας και θα είναι ενδ. τύπου 59606 ή 59607 της εταιρίας CISA. Ο ομφαλός θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος master (πασπαρτού).			
		8.Με ηλεκτρική κλειδαριά-κυπρί ενσωματωμένο στην κλειδαριά της θύρας (στις φέρουσες 
σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης) με απαίτηση να συνεργάζεται με σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης.			
		9.Με προεγκατεστημένη δυνατότητα διέλευσης καλωδίων (εντός ηλεκτρολογικού σωλήνα 
σπιράλ) διασύνδεσης access control με το ηλεκτρικό κυπρί-κλειδαριά 12VDC (για όσες διαθέτουν).			
		10.Με εξωτερικό πόμολο 			
		11.Διαστάσεων (π) 0,80m έως 1,10m περίπου, και ύψος (υ) 2,00m έως 2,50 m περίπου.			
		12. Θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών τουλάχιστον (υπεύθυνη δήλωση εντός του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς).			
		13. ΕΛΟΤ ISO 9001 και πιστοποίηση ΕΝ ISO 14001:2004, από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις βιομηχανικές μονάδες κατασκευής των κουφωμάτων αλουμινίου			
		14. Αεροδιαπερατότητα (ΕΛΟΤ ΕΝ 1026:2000 / ΕΛΟΤ ΕΝ 12207:2000) τουλάχιστον Κατηγορία 4			
		15. Υδατοστεγανότητα (ΕΛΟΤ ΕΝ 1027:2000 / ΕΛΟΤ ΕΝ 12208:2000) τουλάχιστον Κατηγ. Ε 900			
		16. Αντοχή σε ανεμοπίεση (ΕΛΟΤ ΕΝ 12211:2000 / ΕΛΟΤ ΕΝ 12211:2000) τουλάχιστον Κατηγ. C4			
		17. Κράμα αλουμινίου AlMgSi, 5F22, din 1725			

ΟΜΑΔΑ  Β	
Φύλλο Συμμόρφωσης 		
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔΙΟ	
Β1	Μονόφυλλη ξύλινη εσωτερικής θύρας (αποθήκης)	1.Εσωτερική μονόφυλλη θύρα συμπεριλαμβανομένης της κάσας της, από ξυλεία οξιάς
	 	 	
		2.Πρεσαριστή (πλήρη).
			
		3.Με φεγγίτη διαστάσεων (π) 0,80m έως 1,00m περίπου, και ύψος (υ) 2,00m έως 2,50 m περίπου.
			
		4. Ελαιοχρωματισμένη σε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας
			
		5. Με πόμολα και κλειδαριά.
			
		6.Διαστάσεων (π) 0,80m έως 1,00m, και ύψος (υ) 2,00m έως 2,50 m περίπου.			

ΟΜΑΔΑ  Γ	
Φύλλο Συμμόρφωσης 		
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔΙΟ	
Γ	Σύστημα  ελεγχόμενης πρόσβασης (access control) θύρας αιθουσών διδασκαλίας.	1. Αυτόνομος ελεγκτής 1 θύρας με εξωτερικό καρταναγνώστη  ή controller με εξωτερικό καρταναγνώστη. Ο εξωτερικός καρταναγνώστης θα διαθέτει με φωτιζόμενο πληκτρολόγιο (από ανοξείδωτο ατσάλι) και ενδεικτική LED λειτουργίας με έως 1000 κάρτες προσέγγισης - έξοδος συναγερμού, μεταλλικής κατασκευής για εσωτερική / εξωτερική εγκατάσταση IP54 τουλάχιστον, αντιβανδαλλιστικό (μεταλλική κατασκευή και ανθεκτικός σε πολύ κακές καιρικές συνθήκες, κατάλληλος για εξωτερική - εγκατάσταση σε ύψος 1,2m από το δάπεδο της εισόδου / εξόδου), με δυνατότητα διασύνδεσης με ηλεκτρικό κυπρί-κλειδαριά, με δυνατότητα διασύνδεσης με λογισμικό μέσω δικτύου TCP/IP, 12-24Vac/dc.	 	 	
		2. Μπουτόν απελευθέρωσης θύρας			
		3. Κλειδοδιακόπτη απομόνωσης συστήματος access			
		4. Δέκα κάρτες προσέγγισης (Proximity) με δυνατότητα εκτύπωσης ενδ. τύπου.			
		5. Τροφοδοτικό 12Vdc - 3A, με μεταλλικό περίβλημα (κουτί) με χώρο για μπαταρία 2Vdc/7Ah, και έξοδο για ειδοποίηση προβλήματος της μπαταρίας.			
		6. Μπαταρία μολύβδου για τη κεντρική μονάδα συναγερμού 12V, 7Ah ενδ. τύπου της εταιρίας YUASA.			
		7. Καλώδια, συναγερμού 4Χ0,22mm2, ρεύματος NYL 3Χ1,5mm2 ή ισοδύναμα.			
		8. Πλαστικό ηλεκτρολογικό κανάλι αυτοκόλλητο διαστάσεων 20Χ13mm2 περίπου της ενδεικτικά της εταιρίας legrand ή ισοδύναμο 			
		9. Θα υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού καρτών από το πληκτρολόγιο με κωδικό καρτών, με πέρασμα των ίδιων των καρτών και προγραμματισμού καρτών ανά γκρουπ συνεχόμενων καρτών			
		10.Θα διαθέτει τη δυνατότητα ελέγχου εισόδου-εξόδου με πρόγραμμα 7 ημέρες την εβδομάδα, 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο με κάρτες με κοινό κωδικό ή με προσωπικό κωδικό, ή με κάρτα και κωδικό.			
		11.Θα γίνεται ρύθμιση χρόνου που θα παραμένει ανοικτή η πόρτα.			
		12.Θα υπάρχει έξοδος ρελέ για σύνδεση ενεργοποίησης ηλεκτρομαγνήτη ή άλλων συσκευών.			
		13.Θα υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με λογισμικό μέσω δικτύου TCP/IP με άλλα όμοια συστήματα για κεντρικό έλεγχο από Η/Υ.     			
		14.Θα υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού 1000 καρτών.			
		15.Το σύστημα θα είναι κατασκευασμένο από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία κατά το πρότυπο ISO 9001 και πιστοποίηση ISO 14001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης.			
		16. Ο δε ανάδοχος προμήθειας και εγκατάστασης του συστήματος θα είναι πιστοποιημένος για την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης κατά το πρότυπο ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης .			
		17.Θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών τουλάχιστον (υπεύθυνη δήλωση εντός του φακέλου Τεχνικής Προσφοράς).			
		18.Το προσωπικό που θα εγκαταστήσει τα συστήματα ελεγχόμενης πρόσβασης θα κατέχει και θα προσκομίσει εν ισχύ Άδεια εργασίας Β' κατηγορίας που ασκεί τις δραστηριότητες της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Νόμου 3707/2008 - ΦΕΚ 209/Α'/8.10.2008 (εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο).			
		δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικά και εργασία εγκατάστασης, ρύθμισης σε κανονική και πλήρη λειτουργία.