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	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ VRF ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΞΕΝΙΑ
	ΕΦΑΡΜΟΓΗ
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	AΠΑΝΤΗΣΗ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ-ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ

	1
	Οι προτεινόμενες μονάδες ανταποκρίνονται ως προς τα είδη και την τυποποιημένη κατηγοριοποίηση αποδόσεων του Πίνακα Α των Τεχνικών Προδιαγραφών, βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book
	Εξωτερική 
Μονάδα VRF
	ΝΑΙ
	 

	
	
	Εσωτερικές 
Μονάδες VRF
	ΝΑΙ
	 

	2
	Έχουν υποβληθεί οι Τεχνικές Οδηγίες του εργοστασίου (Data Books & Installation Manuals) για τις προτεινόμενες μονάδες 
	Εξωτερική 
Μονάδα VRF
	ΝΑΙ
	 

	
	
	Εσωτερικές 
Μονάδες VRF
	ΝΑΙ
	 

	
	
	Τοπικά 
Χειριστήρια VRF
	ΝΑΙ
	 

	3
	Οι προτεινόμενες μονάδες διαθέτουν τα βασικά  Χαρακτηριστικά που περιγράφονται  στις Τεχνικές Προδιαγραφές (τμήματα Δ.1, Δ.2, Δ.3), βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book 
	Εξωτερική 
Μονάδα VRF
	ΝΑΙ
	 

	
	
	Εσωτερικές 
Μονάδες VRF
	ΝΑΙ
	 

	
	
	Τοπικά 
Χειριστήρια VRF
	ΝΑΙ
	 

	4
	Η προτεινόμενη εξωτερική μονάδα μονάδες επιτυγχάνει τα ζητούμενα όρια όσον αφορά τα μέγιστα μήκη/ύψη ψυκτικών δικτύων, τα θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας και το μέγιστο μήκος δικτύων επικοινωνίας όπως περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (τμήμα Δ.1), βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book
	Εξωτερική 
Μονάδα VRF
	ΝΑΙ
	 

	5
	Η προτεινόμενη εξωτερική μονάδα επιτυγχάνει τους ελάχιστους συντελεστές απόδοσης SEER/SCOP κατά ERP-Ecodesign όπως αναγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (τμήμα Δ, σελ. 4)
	Εξωτερική 
Μονάδα VRF
	ΝΑΙ
	 

	6
	Ο παραγόμενος θόρυβος της προτεινόμενης εξωτερικής μονάδας είναι ίσος ή χαμηλότερος κατά ERP-Ecodesign όπως αναγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές (τμήμα Δ, σελ. 4)
	Εξωτερική 
Μονάδα VRF
	ΝΑΙ
	 

	7
	Η προτεινόμενη εξωτερική μονάδα διαθέτει τεχνολογία VRF Replacement βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book
	Εξωτερική 
Μονάδα VRF
	ΝΑΙ
	 

	8
	Έχουν υποβληθεί οι εργοστασιακές Οδηγίες (Data Book, Installation Manual ή άλλα Τεχνικά Εγχειρίδια) όπου περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας Replacement (τμήμα Ε.8)  και προκύπτει η συμβατότητα με τις απαιτήσεις του έργου, η οποία επιβεβαιώνεται και στην Τεχνική προσφορά. 
	Εξωτερική 
Μονάδα VRF
	ΝΑΙ
	 

	9
	Το προτεινόμενο σύστημα VRF διαθέτει λειτουργία "auto restart"  που επαναφέρει αυτόματα τις εσωτερικές μονάδες στις προγενέστερες ρυθμίσεις και κατάσταση λειτουργίας μετά από διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος (τμήμα Δ.1 και Δ.2), βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book
	Εξωτερική και Εσωτερικές
Μονάδες VRF
	ΝΑΙ
	 

	10
	Το προτεινόμενο σύστημα VRF είναι συμβατό με τον έλεγχο λειτουργίας των εσωτερικών μονάδων (α) μέσω ηλεκτρονικής κλειδαριάς δωματίου με κάρτα ή άλλο ανάλογο σύστημα όπου προβλέπεται η διακοπή λειτουργίας της αντίστοιχης μόνο εσωτερικής μονάδας κατά την αποχώρηση του χρήστη και (β) μέσω επαφών ελέγχου της κατάστασης των ανοιγμάτων του δωματίου, όπου προβλέπεται η διακοπή λειτουργίας της αντίστοιχης μόνο εσωτερικής μονάδας όταν ανιχνευθεί ανοικτό παράθυρο ή πόρτα (τμήμα Δ.1 και Δ.2), βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book ή άλλου επίσημου εγγράφου
	Εξωτερική και Εσωτερικές
Μονάδες VRF
	ΝΑΙ
	 

	11
	Η προτεινόμενη εσωτερική μονάδα έχει διαστάσεις (μήκος*ύψος) που δεν υπερβαίνουν τις οριζόμενες στο τμήμα Δ.2, βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book
	Εσωτερικές 
Μονάδες VRF
	ΝΑΙ
	 

	12
	Ο παραγόμενος θόρυβος της προτεινόμενης εσωτερικής μονάδας είναι ίσος ή χαμηλότερος από τον οριζόμενο στις Τεχνικές Προδιαγραφές (τμήμα Δ.2), βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book
	Εσωτερικές 
Μονάδες VRF
	ΝΑΙ
	 

	13
	Τα προτεινόμενα Τοπικά Χειριστήρια είναι ενσύρματα, προσεγγιστικών διαστάσεων 12cm*12cm και διαθέτουν οθόνη με λευκό φωτισμό φόντου και ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου, βάσει Τεχνικών Φυλλαδίων Κατασκευαστή ή Data Book
	Τοπικά 
Χειριστήρια VRF
	ΝΑΙ
	 

	14
	Φύλλα Συμμόρφωσης / Μετρήσεων κατά ERP - ecodesign (EU-2016/2281)
	Εξωτερική 
Μονάδα VRF
	ΝΑΙ
	 

	15
	CE- Declaration of Conformity
	Εξωτερική 
Μονάδα VRF
	ΝΑΙ
	 

	
	
	Εσωτερικές 
Μονάδες VRF
	ΝΑΙ
	 

	
	
	Τοπικά Χειριστήρια VRF
	ΝΑΙ
	 

	16
	Πιστοποίηση υποψηφίου Αναδόχου κατά ISO 9001/2015
	 
	ΝΑΙ
	 

	17
	Πιστοποίηση υποψηφίου Αναδόχου κατά ISO 14001/2015
	 
	ΝΑΙ
	 

	18
	Πιστοποίηση εργοστασίου κατασκευής κατά ISO 9001/2015
	 
	ΝΑΙ
	 

	19
	Πιστοποίηση εργοστασίου κατασκευής κατά ISO 14001/2015
	 
	ΝΑΙ
	 

	20
	Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) έτη για όλα τα μέρη των μονάδων και επάρκεια ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη 
	 
	ΝΑΙ
	 

	21
	Χρόνος εγγύησης δωρεάν συντήρησης τουλάχιστον ένα (1) έτος. 
	 
	ΝΑΙ
	 



