ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 
Οι συμμετέχοντες στην διαγωνιστική διαδικασία οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν υποχρεωτικά (επί ποινή απόρριψης) τους ανάλογους πίνακες συμμόρφωση των ειδών για τα οποία υποβάλλουν προσφορά, απαντώντας θετικά ή αρνητικά και αναλύοντας την απάντησή τους καθώς και παραπέμποντας σε αντίστοιχα έγγραφα για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσής τους.

	1. Εξοπλισμός βίντεο

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.1
	Κεντρική οθόνη προβολής
	1 τεμ.
	
	

	1.1.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.2 
	Ποιότητα κατασκευής – Πιστοποιητικά : CE
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.3 
	Διαγώνια διάσταση ≥ 190” (420cm x 236cm)
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.4 
	Λόγος πλευρών 16:9
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.5 
	Να διαθέτει ειδικό υλικό πρόσθιας προβολής άσπρης απόχρωσης
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.6 
	Να προσφέρει μέγιστο κέρδος μέχρι και 1,2 κατ’ ελάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.7 
	Να είναι ικανό να μπλοκάρει τον οποιοδήποτε οπίσθιο φωτισμό
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.8 
	Να υποστηρίζει ανάλυση προσβολών ως 4K
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.9 
	Το ύφασμα να ανήκει στην κατηγορία M1 του κανονισμού ευφλεκτότητας (ή ισοδύναμο)
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.10 
	Να περιλαμβάνει επιπλέον συσκευές ελέγχου μέσω ασύρματου χειριστηρίου, με τον απαραίτητο εξοπλισμό του ιδίου κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	1.1.11 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.2
	Προβολικό Laser
	1 τεμ.
	
	

	1.2.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.2.2 
	Ποιότητα κατασκευής – ISO κατασκευαστή: ISO 9001/2015 ή ισοδύναμο
	ΝΑΙ
	
	

	1.2.3 
	Τύπος προβολικού μονού ολοκληρωμένου DLP
	ΝΑΙ
	
	

	1.2.4 
	Ομοιομορφία φωτεινότητας 90% τουλάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	1.2.5 
	Εγγενής ανάλυση 1.920 x 1.200 (WUXGA) κατ’ ελάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	1.2.6 
	Εγγενής λόγος πλευρών 16:10
	ΝΑΙ
	
	

	1.2.7 
	Φωτεινότητα κατ’ ελάχιστον
· 12.800 center lumens
· 11.500 ANSI lumens
· 13.600 ISO lumens
	ΝΑΙ
	
	

	1.2.8 
	Λόγος αντίθεσης κατ’ ελάχιστον
· 1.200:1 sequential
· 6.000:1 dynamic
· 750.000:1 Extreme black
	ΝΑΙ
	
	

	1.2.9 
	Μηχανική ρύθμιση μέσω ηλεκτροκίνησης οριζόντιου και κάθετου προσανατολισμού και εστίασης φακού 
	ΝΑΙ
	
	

	1.2.10 
	Να διαθέτει εναλλάξιμους φακούς ώστε ένας εκ των οποίων να καλύπτει το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια προβολής
	ΝΑΙ
	
	

	1.2.11 
	Να επιτυγχάνει λόγο προβολής 0.37 - 0.4:1 μέσω επιπλέον φακού που θα προσφερθεί του ίδιου κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	1.2.12 
	Φωτεινή πηγή τύπου laser φωσφόρου
	ΝΑΙ
	
	

	1.2.13 
	Διάρκεια ζωής πηγής φωτός: ≥ 20.000 ώρες
	ΝΑΙ
	
	

	1.2.14 
	Είσοδοι σημάτων εικόνας (τουλάχιστον):
· 2x HDMI 2.0
· 1x 3G-SDI
· 1x DVI-D
· 1x 3D SYNC
· 1x HDBaseT
	ΝΑΙ
	
	

	1.2.15 
	Ελεύθερος προσανατολισμός τοποθέτησης με δυνατότητα πλήρους περιστροφής 360°
	ΝΑΙ
	
	

	1.2.16 
	Να παρουσιάζει τυπικό επίπεδο θορύβου 35dB(A) - 39dB(A) στους 25°C ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	1.2.17 
	Να περιλαμβάνει βάση ανάρτησης βαρέως τύπου για ανάρτηση από οροφή με δυνατότητα ρύθμισης 0.6m – 1m, κατάλληλη για το συγκεκριμένο μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.2.18 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.3
	Κάμερας πολύ υψηλής ανάλυσης (4Κ)
	1 τεμ.
	
	

	1.3.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.2 
	Ποιότητα κατασκευής – ISO κατασκευαστή: ISO 9001/2015 ή ισοδύναμο
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.3 
	Τύπος κάμερας: Pan-Tilt-Zoom (PTZ)
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.4 
	Φορμά εικόνας 4Κ
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.5 f
	Αισθητήρας εικόνας: τύπου 1/2.3" MOS x1
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.6 
	Οριζόντια ανάλυση τουλάχιστον 1.500 γραμμές
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.7 
	Οπτικό Zoom φακού τουλάχιστον 24x
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.8 
	Ψηφιακή επέκταση Zoom τουλάχιστον 1.4x & 2.0x
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.9 
	Φακός με F1.8 – F4.0
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.10 
	Φακός με f 4.12mm – 98.9mm
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.11 
	Οριζόντιο πεδίο θέασης 3.3° – 74.1°
Κάθετο πεδίο θέασης 1.9° – 46.0°
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.12 
	Ελάχιστος φωτισμός 3lux
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.13 
	Εστίαση χειροκίνητη ή αυτόματη
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.14 
	Οριζόντια κίνηση τουλάχιστον 350°
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.15 
	Κάθετη κίνηση τουλάχιστον 120°
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.16 
	Να διαθέτει είσοδο ήχου και ενσωμάτωσή του
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.17 
	Να διαθέτει έξοδος σήματος video HDΜΙ
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.18 
	Να διαθέτει έξοδος σήματος USB-C
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.19 
	Να διαθέτει θύρα δικτύου (LAN)
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.20 
	Να υποστηρίζει τροφοδοσία μέσω Ethernet (PoE+)
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.21 
	Να υποστηρίζει τα NDI HX & SRT πρωτόκολλα
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.22 
	Δυνατότητα IP streaming
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.23 
	Δυνατότητα ελέγχου από interface ιστοσελίδων μέσω τοπικού δικτύου (LAN)
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.24 
	Δυνατότητα ελέγχου από σειριακό interface RS-422Α
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.25 
	Να είναι λευκού χρώματος
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.26 
	Να προσφερθεί βάση κατάλληλη για το συγκεκριμένο μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.3.27 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.4
	Μετατροπέας HDMI σε SDI
	1 τεμ.
	
	

	1.4.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.4.2 
	Ποιότητα κατασκευής – Πιστοποιητικά : CE
	ΝΑΙ
	
	

	1.4.3 
	Μετατροπέας σήματος βίντεο διεπαφής HDMI σε SDI 12G
	ΝΑΙ
	
	

	1.4.4 
	Είσοδος HDMI τύπου Α
	ΝΑΙ
	
	

	1.4.5 
	Δύο έξοδοι SDI με αυτόματη ταυτοποίηση με τον τύπο του σήματος εισόδου HDMI (SD, HD, 2K, ULTRAHD & 4K)
	ΝΑΙ
	
	

	1.4.6 
	Να διαθέτει δυνατότητα επανασυγχρονισμού (reclocking)
	ΝΑΙ
	
	

	1.4.7 
	Να διαθέτει διεπαφή τύπου USB για τροφοδοσία, παραμετροποίηση και αναβάθμιση λογισμικού
	ΝΑΙ
	
	

	1.4.8 
	Να παρέχει ακρίβεια χρώματος για τη διεπαφή SDI 4:2:2
	ΝΑΙ
	
	

	1.4.9 
	Να παρέχει χρωματικό εύρος για τη διεπαφή SDI YUV
	ΝΑΙ
	
	

	1.4.10 
	Να παρέχει ακρίβεια χρώματος για τη διεπαφή HDMI 4:2:2
	ΝΑΙ
	
	

	1.4.11 
	Να παρέχει χρωματικό εύρος για τη διεπαφή HDMI YUV
	ΝΑΙ
	
	

	1.4.12 
	Να υποστηρίζει πρότυπα βίντεο κατ’ ελάχιστον:
· NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 59.94fps)
· PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50fps)
· 720p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 59.94 και 60fps
· 1080p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, και 60fps
· 2160 με ρυθμό ανανέωσης καρέ 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, και 60fps
· 4K με ρυθμό ανανέωσης καρέ 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, και 60fps
	ΝΑΙ
	
	

	1.4.13 
	Να υποστηρίζει πρότυπα βίντεο για τη διεπαφή HDMI κατ’ ελάχιστον:
· 525i29.95 NTSC, 625i25 PAL
· 720p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 59.94 και 60fps
· 1080p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, και 60fps
· 2160 με ρυθμό ανανέωσης καρέ 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, και 60fps
· 4K με ρυθμό ανανέωσης καρέ 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, και 60fps
	ΝΑΙ
	
	

	1.4.14 
	Να είναι δυνατή η επιλογή τύπου σήματος video της εξόδου SDI μεταξύ τυπικής (SD), 720p, 1080i, 1080p, 2K DCI, ULTRAGD & 4K DCI ανάλυσης καθώς και επίπεδο (μεταξύ Α και Β) από το χρήστη.
	ΝΑΙ
	
	

	1.4.15 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.5
	Μετατροπέας SDI σε HDMI
	1 τεμ.
	
	

	1.5.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.5.2 
	Ποιότητα κατασκευής – Πιστοποιητικά : CE
	ΝΑΙ
	
	

	1.5.3 
	Μετατροπέας σήματος βίντεο διεπαφής SDI σε HDMI 12G
	ΝΑΙ
	
	

	1.5.4 
	Είσοδος SDI τύπου 270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G
	ΝΑΙ
	
	

	1.5.5 
	Έξοδος βρόγχου SDI
	ΝΑΙ
	
	

	1.5.6 
	Έξοδος HDMI τύπου Α
	ΝΑΙ
	
	

	1.5.7 
	Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης SD, HD, 2K, ULTRAHD & 4K σήματος
	ΝΑΙ
	
	

	1.5.8 
	Να διαθέτει διεπαφή τύπου USB για τροφοδοσία, παραμετροποίηση και αναβάθμιση λογισμικού
	ΝΑΙ
	
	

	1.5.9 
	Να παρέχει ακρίβεια χρώματος για τη διεπαφή SDI 4:2:2
	ΝΑΙ
	
	

	1.5.10 
	Να παρέχει χρωματικό εύρος για τη διεπαφή SDI YUV
	ΝΑΙ
	
	

	1.5.11 
	Να παρέχει ακρίβεια χρώματος για τη διεπαφή HDMI 4:2:2
	ΝΑΙ
	
	

	1.5.12 
	Να παρέχει χρωματικό εύρος για τη διεπαφή HDMI YUV
	ΝΑΙ
	
	

	1.5.13 
	Να υποστηρίζει πρότυπα βίντεο κατ’ ελάχιστον:
· NTSC (525i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 59.94fps)
· PAL (625i με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50fps)
· 720p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 59.94 και 60fps
· 1080p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, και 60fps
· 2160 με ρυθμό ανανέωσης καρέ 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, και 60fps
· 4K με ρυθμό ανανέωσης καρέ 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, και 60fps
	ΝΑΙ
	
	

	1.5.14 
	Να υποστηρίζει πρότυπα βίντεο για τη διεπαφή HDMI κατ’ ελάχιστον:
· 525i29.95 NTSC, 625i25 PAL
· 720p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 50, 59.94 και 60fps
· 1080p με ρυθμό ανανέωσης καρέ 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, και 60fps
· 2160 με ρυθμό ανανέωσης καρέ 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, και 60fps
· 4K με ρυθμό ανανέωσης καρέ 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, και 60fps
	ΝΑΙ
	
	

	1.5.15 
	Να είναι δυνατή η αυτόματη επιλογή τύπου σήματος video της εισόδου SDI μεταξύ τυπικής (SD), 720p, 1080i, 1080p, 2K DCI, ULTRAGD & 4K DCI ανάλυσης
	ΝΑΙ
	
	

	1.5.16 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.6
	Video Grabber 4K
	1 τεμ.
	
	

	1.6.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.6.2 
	Ποιότητα κατασκευής – Πιστοποιητικά : CE
	ΝΑΙ
	
	

	1.6.3 
	Να διαθέτει επαφές
· 2 x HDMI
· USB 3.0/2.0 Τύπου Β
· 2 x 3.5mm analog audio jack
	ΝΑΙ
	
	

	1.6.4 
	Είσοδος και έξοδος video:
· HDMI (audio embedded)
	ΝΑΙ
	
	

	1.6.5 
	Κωδικοποίηση και ανάλυση ήχου (HDMI): LPCM, 2 channels 48 kHz ή καλύτερο 
	ΝΑΙ
	
	

	1.6.6 
	Αναλύσεις video τα ακόλουθα ή καλύτερα:
· 4K UHD (3840/4096x2160)
· 1440p
· 1080p
· 720p
· 1080i
· 480p
· 576p
· 1920x1200
· 1280x1024
· 1280x960
· 1280x800
· 1024x768
· 800x600
· 640x480
	ΝΑΙ
	
	

	1.6.7 
	Κωδικοποίηση χρώματος:
· RGB
· YCbCr
· 4:4:4
· 4:2:2 (4K=RGB)
	ΝΑΙ
	
	

	1.6.8 
	Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων, τουλάχιστον των:
· Windows 7 και άνω
· Mac OSX 10.10 και άνω
· Linux distribution with kernel 2.6.38 και άνω
	ΝΑΙ
	
	

	1.6.9 
	Φορμά video εξόδου, τουλάχιστον των:
· Uncompressed
· YUY2 4:2:2
· NV12/I420 4:2:0 (configurable)
	ΝΑΙ
	
	

	1.6.10 
	Υποστήριξη αυτόματων μετατροπών, τουλάχιστον των:
· Κλιμάκωση video
· Κωδικοποίησης χρώματος
· Δειγματοληψίας
· Ρυθμού ανανέωσης
	ΝΑΙ
	
	

	1.6.11 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.7
	Η/Υ Έδρας
	1 τεμ.
	
	

	1.7.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.7.2 
	Ποιότητα κατασκευής – ISO κατασκευαστή: ISO 9001/2015 ή ισοδύναμο
	ΝΑΙ
	
	

	1.7.3 
	Επεξεργαστής Intel® Core Ultra 7 265Τ ισοδύναμο ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	1.7.4 
	Γραφικά Intel® UHD Graphics, ισοδύναμο ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	1.7.5 
	Σκληρός δίσκος 1TB SSD NVMe, τουλάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	1.7.6 
	Μνήμη 32GB DDR5 – 5600 SDRAM (1 SODIMM), τουλάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	1.7.7 
	Θύρες κατ’ ελάχιστον:
· 4 USB Type-A
· 1 USB-C SS
· 1 HDMI 2.1
· 2 DP 2.1
· 1 Audio combo
· 1 RJ-45
	ΝΑΙ
	
	

	1.7.8 
	Να περιλαμβάνει ενσύρματο πληκτρολόγιο & ενσύρματο ποντίκι
	ΝΑΙ
	
	


	
	Οθόνη

	1.7.9 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.7.10 
	Ποιότητα κατασκευής – ISO κατασκευαστή: ISO 9001/2015 ή ισοδύναμο
	ΝΑΙ
	
	

	1.7.11 
	Διαγώνιος ≥ 23.8"
	ΝΑΙ
	
	

	1.7.12 
	Ανάλυση ≥ 1920x1080
	ΝΑΙ
	
	

	1.7.13 
	Αντίθεση ≥ 1500 :1
	ΝΑΙ
	
	

	1.7.14 
	In-Plane switching Panel Technology IPS)
	ΝΑΙ
	
	

	1.7.15 
	Φωτεινότητα ≥ 350nits
	ΝΑΙ
	
	

	1.7.16 
	Χρόνος Απόκρισης ≤ 5ms
	ΝΑΙ
	
	

	1.7.17 
	Λόγος πλευρών 16:9
	ΝΑΙ
	
	

	1.7.18 
	Γωνία θέασης ≥ 178° οριζόντια & κάθετα
	ΝΑΙ
	
	

	1.7.19 
	Τύπος Σύνδεσης τουλάχιστον:
· 1 x HDMI 1.4
· 1 x DP 1.2
· 4 x SS USB-Α
· 1 x USB-Β
	ΝΑΙ
	
	

	1.7.20 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.8
	Πομπός μετάδοσης ψηφιακού σήματος HDMI μέσω CATx καλωδίου
	1 τεμ.
	
	

	1.8.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.8.2 
	Ποιότητα κατασκευής – ISO κατασκευαστή: ISO 9001/2015 ή ισοδύναμο
	ΝΑΙ
	
	

	1.8.3 
	Διάταξη που υποστηρίζει την ψηφιακή μετάδοση πάνω από συνεστραμμένα ζεύγη για τη μεταφορά σημάτων ήχου, βίντεο και ελέγχου, μέσω θωρακισμένου καλωδίου CAT6Α
	ΝΑΙ
	
	

	1.8.4 
	Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 4096 x 2160 στα 60Hz για δειγματοληψία χρώματος 4:4:4 με μέγιστο βάθος τα 8 bit ανά χρώμα
	ΝΑΙ
	
	

	1.8.5 
	Δυνατότητα μετάδοσης σήματος σε απόσταση τουλάχιστον 100m
	ΝΑΙ
	
	

	1.8.6 
	Τύποι σήματος HDMI, HDCP
	ΝΑΙ
	
	

	1.8.7 
	Να διαθέτει ρυθμό μετάδοσης βίντεο στα 18Gbps (6Gbps ανά χρώμα)
	ΝΑΙ
	
	

	1.8.8 
	Να διαθέτει είσοδο σήματος video HDMI
	ΝΑΙ
	
	

	1.8.9 
	Να διαθέτει έξοδο βρόγχου σήματος βίντεο HDMI
	ΝΑΙ
	
	

	1.8.10 
	Να διασυνδέεται με τον δέκτη μέσω θύρας RJ-45
	ΝΑΙ
	
	

	1.8.11 
	Να διαθέτει επαφή μεταφοράς σειριακής θύρας RS-232
	ΝΑΙ
	
	

	1.8.12 
	Να διαθέτει θύρα ελέγχου USB-C στην πρόσοψη
	ΝΑΙ
	
	

	1.8.13 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.9
	Δέκτης μετάδοσης ψηφιακού σήματος HDMI μέσω CATx καλωδίου
	4 τεμ.
	
	

	1.9.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.9.2 
	Ποιότητα κατασκευής – ISO κατασκευαστή: ISO 9001/2015 ή ισοδύναμο
	ΝΑΙ
	
	

	1.9.3 
	Διάταξη που υποστηρίζει την ψηφιακή λήψη πάνω από συνεστραμμένα ζεύγη για τη μεταφορά σημάτων ήχου, βίντεο και ελέγχου, μέσω θωρακισμένου καλωδίου CAT6Α
	ΝΑΙ
	
	

	1.9.4 
	Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 4096 x 2160 στα 60Hz για δειγματοληψία χρώματος 4:4:4 με μέγιστο βάθος τα 8bit ανά χρώμα
	ΝΑΙ
	
	

	1.9.5 
	Δυνατότητα μετάδοσης σήματος σε απόσταση τουλάχιστον 100m
	ΝΑΙ
	
	

	1.9.6 
	Τύποι σήματος HDMI, HDCP
	ΝΑΙ
	
	

	1.9.7 
	Να διαθέτει ρυθμό μετάδοσης βίντεο στα 18Gbps (6Gbps ανά χρώμα)
	ΝΑΙ
	
	

	1.9.8 
	Να διαθέτει έξοδο σήματος video HDMI
	ΝΑΙ
	
	

	1.9.9 
	Να διαθέτει έξοδο σήματος ήχου αναλογικού τύπου stereo, ισορροπημένου ή μη
	ΝΑΙ
	
	

	1.9.10 
	Να διασυνδέεται με τον πομπό μέσω θύρας RJ-45
	ΝΑΙ
	
	

	1.9.11 
	Να διαθέτει επαφή μεταφοράς σειριακής θύρας RS-232
	ΝΑΙ
	
	

	1.9.12 
	Να διαθέτει θύρα ελέγχου USB-C στην πρόσοψη
	ΝΑΙ
	
	

	1.9.13 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.10
	Collaboration & Presentation Switcher
	1 τεμ.
	
	

	1.10.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.10.2 
	Ποιότητα κατασκευής – ISO κατασκευαστή: ISO 9001/2015 ή ισοδύναμο
	ΝΑΙ
	
	

	1.10.3 
	Μεταγωγέας παρουσιάσεων και συνεργασίας κατ’ ελάχιστον 3 εισόδων αποτελούμενες από USB, HDMI & USB-C ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	1.10.4 
	Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον 3 εισόδους USB HOST, female, 2 x USB 3.2 type B & 1 x USB type C
	ΝΑΙ
	
	

	1.10.5 
	Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον 5 εισόδους USB DEVICE, 2 x USB 3.2 type A & 3 x USB 2.0 type A
	ΝΑΙ
	
	

	1.10.6 
	Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον 3 εισόδους βίντεο, 2 x HDMI 2.0 & 1 x DP 1.2 USB-C
	ΝΑΙ
	
	

	1.10.7 
	Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον 1 έξοδο βίντεο, 1 x HDMI
	ΝΑΙ
	
	

	1.10.8 
	Να υποστηρίζει μετάδοση βίντεο ανάλυσης τουλάχιστον 4096 x 2160 @ 60Hz, 4:4:4, 8bit
	ΝΑΙ
	
	

	1.10.9 
	Να υποστηρίζει μέγιστο ρυθμό μετάδοσης 18Gbps (6Gbps/color)
	ΝΑΙ
	
	

	1.10.10 
	Να υποστηρίζει αναλύσεις βίντεο μέχρι και 1080p@120Hz ή 4K@60Hz ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	1.10.11 
	Να υποστηρίζει φορμά βίντεο τουλάχιστον YCbCr & RGB
	ΝΑΙ
	
	

	1.10.12 
	Να υποστηρίζει τα πρότυπα HDR κατ’ ελάχιστον:
· HDR 10
· HDR 10+
· Dolby Vision
	ΝΑΙ
	
	

	1.10.13 
	Να υποστηρίζει τα πρότυπα βίντεο κατ’ ελάχιστον:
· HDMI 2.0b
· DVI 1.0
· HDCP 1.x
· HDCP 2.3
	ΝΑΙ
	
	

	1.10.14 
	Να υποστηρίζει τα πρότυπα USB κατ’ ελάχιστον:
· xHCI
· EHCI
· OHCI/UHCI
	ΝΑΙ
	
	

	1.10.15 
	Να διαθέτει θύρα δικτύου Ethernet, 10/100Base-T
	ΝΑΙ
	
	

	1.10.16 
	Να διαθέτει θύρα USB & COM για έλεγχο
	ΝΑΙ
	
	

	1.10.17 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.11
	Σύστημα ασύρματης παρουσίασης BYOD & Webconference
	1 τεμ.
	
	

	1.11.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.11.2 
	Ποιότητα κατασκευής – ISO κατασκευαστή: ISO 9001/2015 ή ισοδύναμο
	ΝΑΙ
	
	

	1.11.3 
	Να υποστηρίζονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα:
· Windows 10 και μετέπειτα
· macOS 11 και μετέπειτα
· Android v11 και μετέπειτα (για το application)
· iOS 14 και μετέπειτα (για το application)
	ΝΑΙ
	
	

	1.11.4 
	Θύρες εξόδου βίντεο:
· HDMI 1.4b, 4K UHD @ 30Hz
· USB-C DP 1.2
	ΝΑΙ
	
	

	1.11.5 
	Έξοδοι ήχου HDMI, USB
	ΝΑΙ
	
	

	1.11.6 
	Να υποστηρίζει πρωτόκολλο ασύρματο δικτύου IEEE 802.11 a/g/n/ac τουλάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	1.11.7 
	Να υποστηρίζει ασύρματες μπάντες 2.4GHz & 5GHz
	ΝΑΙ
	
	

	1.11.8 
	Να υποστηρίζει πρωτόκολλα ταυτοποίησης κατ’ ελάχιστον:
· WPA2-PSK stand-alone mode
· WPA2-PSK / IEEE 802.1X network mode
	ΝΑΙ
	
	

	1.11.9 
	Να υποστηρίζει μέγιστη απόσταση μεταξύ μπουτόν και βάσης 30m τουλάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	1.11.10 
	Να διαθέτει θύρες ελέγχου / δεδομένων κατ’ ελάχιστον:
· 1 x USB-C 3.0
· 1 x USB-A 3.0
· 1 x LAN
	ΝΑΙ
	
	

	1.11.11 
	Να υποστηρίζει Google Cast, Miracast & Airplay
	ΝΑΙ
	
	

	1.11.12 
	Να διαθέτει με ένα πρόσθετο σύνδεσης
	ΝΑΙ
	
	

	1.11.13 
	Να διαθέτει θύρα δικτύου Ethernet 1Gbit
	ΝΑΙ
	
	

	1.11.14 
	Μέγιστο επίπεδο θορύβου 25dBA @ 0-30°C
	ΝΑΙ
	
	

	1.11.15 
	Μέγιστο επίπεδο θορύβου 30dBA @ 30-40°C
	ΝΑΙ
	
	

	1.11.16 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.12
	Συσκευή καταγραφής / ζωντανής μετάδοσης
	1 τεμ.
	
	

	1.12.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.12.2 
	Ποιότητα κατασκευής – ISO κατασκευαστή: ISO 9001/2015 ή ισοδύναμο
	ΝΑΙ
	
	

	1.12.3 
	Μεταγωγέας και διαβαθμιστής (scaler) εικόνας τουλάχιστον πέντε εισόδων και μιας εξόδου με δύο στερεοφωνικές εισόδους ήχου, δυνατότητα καταγραφής σε αποθηκευτικό μέσο και δικτυακής διανομής περιεχομένου (streaming).
	ΝΑΙ
	
	

	1.12.4 
	Να υποστηρίζει streaming κατ’ ελάχιστον τριών σημάτων video διαφορετικής ανάλυσης μεταξύ 512x288 και 1080p/30fps ταυτόχρονα.
	ΝΑΙ
	
	

	1.12.5 
	Είσοδοι βίντεο:
· 3 HDMI (HDCP συμμορφούμενες)
· 1 component video / composite video
· 1 Ψηφιακή SDI (προαιρετικά)
	ΝΑΙ
	
	

	1.12.6 
	Έξοδοι βίντεο:
· 1 HDMI
· 1 RJ-45 (streaming)
	ΝΑΙ
	
	

	1.12.7 
	Είσοδοι Ήχου:
· 2 Αναλογικές στερεοφωνικές, balanced ή unbalanced σήματα επιπέδου line ≤+18dBu
· 3 ψηφιακές στερεοφωνικές έπειτα από απενσωμάτωση του ήχου του σήματος HDMI
	ΝΑΙ
	
	

	1.12.8 
	Έξοδοι Ήχου:
· 1 Αναλογική στερεοφωνική που παραδίδει σήματα τύπου line balanced ή unbalanced
· 1 ψηφιακή στερεοφωνική (ενσωματωμένος ήχος στο HDMI)
	ΝΑΙ
	
	

	1.12.9 
	Αναλύσεις video σημάτων εισόδου:
· 640x480 έως 1920x1200
· 480p, 480i
· 576p, 720p
· 1080i, 1080p
	ΝΑΙ
	
	

	1.12.10 
	Δειγματοληψία σημάτων video με βάθος 8,10 ή 12bit ανά κανάλι
	ΝΑΙ
	
	

	1.12.11 
	Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων video με βάθος 8 bit και χρωματική δειγματοληψία 4:2:2 
	ΝΑΙ
	
	

	1.12.12 
	Κωδικοποίηση/συμπίεση video εξόδου:
· H.264/AVC σε ρυθμούς μετάδοσης μεταξύ 200kbps και 10Mbps
· Ρυθμός ανανέωσης καρέ έως 30fps
	ΝΑΙ
	
	

	1.12.13 
	Αναλύσεις διαβαθμισμένων video σημάτων εξόδου:
· 512x288, 1024x768, 1280x1024
· 480p, 720p, 1080p
· Επιλεγόμενη από το χρήστη
	ΝΑΙ
	
	

	1.12.14 
	Κωδικοποίηση ήχου στερεοφωνική AAC-LC MPEG-4 σε ρυθμούς μετάδοσης μεταξύ 80 kbps - 320kbps και συχνότητες δειγματοληψίας 44kHz και 48kHz (σε βάθος 16bit)
	ΝΑΙ
	
	

	1.12.15 
	Δικτυακή διεπαφή 10/100/1000 Ethernet RJ45
	ΝΑΙ
	
	

	1.12.16 
	Τύποι δικτυακής διανομής unicast / multicast:
MPEG-TS, RTSP, RTCP, RTMP, μέσω Streaming Server 
	ΝΑΙ
	
	

	1.12.17 
	Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα:
IGMPv3, IP, UDP, SSL, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, SNMP V2, SAP, SDP, QoS, NTPv4
	ΝΑΙ
	
	

	1.12.18 
	Να διαθέτει ενσωματωμένη αποθηκευτική μονάδα SSD (για λόγους ταχύτητας προσπέλασης δεδομένων)
	ΝΑΙ
	
	

	1.12.19 
	Να παρέχει δυνατότητα διασύνδεσης εξωτερικών αποθηκευτικών μονάδων USB με διαμόρφωση FAT32, NTFS, VFAT, EXT2, EXT3, EXT4
	ΝΑΙ
	
	

	1.12.20 
	Τύποι αποθήκευσης αρχείων:
MP4 (Η.264 -AAC), JPEG, JSON, XML της ίδιας ανάλυσης και ρυθμού ανανέωσης καρέ με το διανεμόμενο περιεχόμενο
	ΝΑΙ
	
	

	1.12.21 
	Να παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης πληκτρολογίου και ποντικιού μέσω USB
	ΝΑΙ
	
	

	1.12.22 
	Να παρέχει ξεχωριστή διεπαφή USB για την παραμετροποίηση του
	ΝΑΙ
	
	

	1.12.23 
	Να παρέχει τη δυνατότητα τυπικής διαχείρισης, ελέγχου και εποπτείας μέσω ενσωματωμένης ή πρόσθετης οθόνης
	ΝΑΙ
	
	

	1.12.24 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.13
	Διανομέας Ενισχυτής σήματος HDMI μέσω CATx καλωδίου
	1 τεμ.
	
	

	1.13.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.13.2 
	Ποιότητα κατασκευής – ISO κατασκευαστή: ISO 9001/2015 ή ισοδύναμο
	ΝΑΙ
	
	

	1.13.3 
	Διάταξη που υποστηρίζει την ψηφιακή επέκταση και διανομή πάνω από συνεστραμμένα ζεύγη για τη μεταφορά σημάτων ήχου, βίντεο και ελέγχου, μέσω θωρακισμένου καλωδίου CATx
	ΝΑΙ
	
	

	1.13.4 
	Να υποστηρίζει αναλύσεις μέχρι 4096 x 2160 στα 30Hz για δειγματοληψία χρώματος 4:4:4 με μέγιστο βάθος τα 8 bit ανά χρώμα κατ’ ελάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	1.13.5 
	Δυνατότητα μετάδοσης σήματος σε απόσταση τουλάχιστον 70m (1080p@60Hz)
	ΝΑΙ
	
	

	1.13.6 
	Τύποι σήματος HDMI, HDCP
	ΝΑΙ
	
	

	1.13.7 
	Να διαθέτει ρυθμό μετάδοσης βίντεο HDMI στα 10.2Gbps (3.4Gbps ανά χρώμα)
	ΝΑΙ
	
	

	1.13.8 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 1 είσοδο σήματος βίντεο HDMI
	ΝΑΙ
	
	

	1.13.9 
	Να διαθέτει τοπική έξοδο σήματος βίντεο HDMI
	ΝΑΙ
	
	

	1.13.10 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 4 εξόδους σημάτων βίντεο τύπου DTP
	ΝΑΙ
	
	

	1.13.11 
	Οι έξοδοι DTP να είναι συμβατές με συσκευές που υποστηρίζουν τουλάχιστον το πρότυπο HDBase-T
	ΝΑΙ
	
	

	1.13.12 
	Να υποστηρίζει μεταφορά σημάτων σειριακής θύρας RS-232
	ΝΑΙ
	
	

	1.13.13 
	Να υποστηρίζει μεταφορά σημάτων θύρας IR
	ΝΑΙ
	
	

	1.13.14 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.14
	Βοηθητικές οθόνες τύπου Α
	2 τεμ.
	
	

	1.14.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.14.2 
	Ποιότητα κατασκευής – ISO κατασκευαστή: ISO 9001/2015 ή ισοδύναμο
	ΝΑΙ
	
	

	1.14.3 
	Διαγώνιος ≥ 55"
	ΝΑΙ
	
	

	1.14.4 
	Ανάλυση ≥ 3840x2160
	ΝΑΙ
	
	

	1.14.5 
	Εύκολη τοποθέτηση οριζοντίως ή καθέτως με σχεδιασμό ενιαίου περιμετρικού περιθωρίου
	ΝΑΙ
	
	

	1.14.6 
	Ενσωματωμένος αισθητήρας φωτεινότητας
	ΝΑΙ
	
	

	1.14.7 
	Φωτεινότητα ≥ 350nits
	ΝΑΙ
	
	

	1.14.8 
	Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου
	ΝΑΙ
	
	

	1.14.9 
	Προσαρμοζόμενη θέαση
	ΝΑΙ
	
	

	1.14.10 
	Εξελιγμένη αρχιτεκτονική ασφάλειας
	ΝΑΙ
	
	

	1.14.11 
	Τύπος Σύνδεσης τουλάχιστον:
· 3 x HDMI
· 2 x RS-232C (in & out)
· 2 x USB
· 1 x audio out
· 1 x LAN
	ΝΑΙ
	
	

	1.14.12 
	Να περιλαμβάνει ειδική επίτοιχη βάση στήριξης κατάλληλη για το συγκεκριμένο μοντέλο και το σημείο τοποθέτησης.
	ΝΑΙ
	
	

	1.14.13 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.15
	Βοηθητική οθόνη 55'' τύπου Β
	1 τεμ.
	
	

	1.15.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.15.2 
	Ποιότητα κατασκευής – ISO κατασκευαστή: ISO 9001/2015 ή ισοδύναμο
	ΝΑΙ
	
	

	1.15.3 
	Διαγώνιος ≥ 55"
	ΝΑΙ
	
	

	1.15.4 
	Ανάλυση ≥ 3840x2160
	ΝΑΙ
	
	

	1.15.5 
	Εύκολη τοποθέτηση οριζοντίως ή καθέτως με σχεδιασμό ενιαίου περιμετρικού περιθωρίου
	ΝΑΙ
	
	

	1.15.6 
	Ενσωματωμένος αισθητήρας φωτεινότητας
	ΝΑΙ
	
	

	1.15.7 
	Φωτεινότητα ≥ 350nits
	ΝΑΙ
	
	

	1.15.8 
	Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου
	ΝΑΙ
	
	

	1.15.9 
	Προσαρμοζόμενη θέαση
	ΝΑΙ
	
	

	1.15.10 
	Εξελιγμένη αρχιτεκτονική ασφάλειας
	ΝΑΙ
	
	

	1.15.11 
	Τύπος Σύνδεσης τουλάχιστον:
· 3 x HDMI
· 2 x RS-232C (in & out)
· 2 x USB
· 1 x audio out
· 1 x LAN
	ΝΑΙ
	
	

	1.15.12 
	Να περιλαμβάνει ειδική τροχήλατη, χαμηλού ύψους βάση στήριξης με ρόδες (δύο με φρένο) και κάλυμμα οπίσθιου μέρους, κατάλληλη για το συγκεκριμένο μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	1.15.13 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	



	2. Σύστημα ήχου

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	2.1
	Σετ Ασύρματου μικροφώνου χειρός
	2 τεμ.
	
	

	2.1.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	2.1.2 
	Ποιότητα κατασκευής – Πιστοποιητικά : CE
	ΝΑΙ
	
	

	2.1.3 
	Βεληνεκές λειτουργίας οπτικής επαφής τουλάχιστον 91m
	ΝΑΙ
	
	

	2.1.4 
	Τυπική συνολική αρμονική παραμόρφωση 0.5%
	ΝΑΙ
	
	

	2.1.5 
	Απόκριση συχνοτήτων 50Hz – 15kHz
	ΝΑΙ
	
	

	2.1.6 
	Τυπικό δυναμικό εύρος 100dB
	ΝΑΙ
	
	

	2.1.7 
	Ασύρματος δέκτης
	ΝΑΙ
	
	

	2.1.8 
	Να διαθέτει 2 εξόδους:
· XLR αντίστασης 200Ω, ακουστικού επιπέδου -27dBV
· 6.35 jack αντίστασης 50Ω, ακουστικού επιπέδου -13dBV
	ΝΑΙ
	
	

	2.1.9 
	Τυπική ευαισθησία ασύρματης λήψης -105dBV
	ΝΑΙ
	
	

	2.1.10 
	Τυπική απόρριψη σήματος > 50dB
	ΝΑΙ
	
	

	2.1.11 
	Ασύρματος πομπός χειρός
	ΝΑΙ
	
	

	2.1.12 
	Μεταβλητό κέρδος ακουστικού επιπέδου από
-20dBV – -10dBV
	ΝΑΙ
	
	

	2.1.13 
	Τυπική ισχύ ασύρματης μετάδοσης 10mW
	ΝΑΙ
	
	

	2.1.14 
	Να παρέχει μέχρι και 14 ώρες λειτουργίας με 2 αλκαλικές μπαταρίες
	ΝΑΙ
	
	

	2.1.15 
	Δυναμική κάψουλα μικροφώνου χειρός
	ΝΑΙ
	
	

	2.1.16 
	Απόκριση συχνοτήτων 50Hz – 15kHz
	ΝΑΙ
	
	

	2.1.17 
	Καρδιοειδές διάγραμμα ηχητικής απολαβής
	ΝΑΙ
	
	

	2.1.18 
	Να διαθέτει ανθεκτικό στο σπάσιμο κλιπ
	ΝΑΙ
	
	

	2.1.19 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	2.2
	Σετ Ασύρματου μικροφώνου κεφαλής
	1 τεμ.
	
	

	2.2.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	2.2.2 
	Ποιότητα κατασκευής – Πιστοποιητικά : CE
	ΝΑΙ
	
	

	2.2.3 
	Βεληνεκές λειτουργίας οπτικής επαφής τουλάχιστον 91m
	ΝΑΙ
	
	

	2.2.4 
	Τυπική συνολική αρμονική παραμόρφωση 0.5%
	ΝΑΙ
	
	

	2.2.5 
	Απόκριση συχνοτήτων 50Hz – 15kHz
	ΝΑΙ
	
	

	2.2.6 
	Τυπικό δυναμικό εύρος 100dB
	ΝΑΙ
	
	

	2.2.7 
	Ασύρματος δέκτης
	ΝΑΙ
	
	

	2.2.8 
	Να διαθέτει 2 εξόδους:
· XLR αντίστασης 200Ω, ακουστικού επιπέδου -27dBV
· 6.35 jack αντίστασης 50Ω, ακουστικού επιπέδου -13dBV
	ΝΑΙ
	
	

	2.2.9 
	Τυπική ευαισθησία ασύρματης λήψης -105dBV
	ΝΑΙ
	
	

	2.2.10 
	Τυπική απόρριψη σήματος > 50dB
	ΝΑΙ
	
	

	2.2.11 
	Ασύρματος πομπός χειρός
	ΝΑΙ
	
	

	2.2.12 
	Μεταβλητό κέρδος ακουστικού επιπέδου από
-16dBV – +10dBV
	ΝΑΙ
	
	

	2.2.13 
	Τυπική ισχύ ασύρματης μετάδοσης 10mW
	ΝΑΙ
	
	

	2.2.14 
	Να παρέχει μέχρι και 14 ώρες λειτουργίας με 2 αλκαλικές μπαταρίες
	ΝΑΙ
	
	

	2.2.15 
	Πυκνωτικό μικρόφωνο μινιατούρα αυτιού
	ΝΑΙ
	
	

	2.2.16 
	Απόκριση συχνοτήτων 20Hz – 20kHz
	ΝΑΙ
	
	

	2.2.17 
	Πανκατευθυντικό διάγραμμα ηχητικής απολαβής
	ΝΑΙ
	
	

	2.2.18 
	Να διαθέτει προστασία από ροή αέρα
	ΝΑΙ
	
	

	2.2.19 
	Να διαθέτει προστατευτική θήκη
	ΝΑΙ
	
	

	2.2.20 
	Πυκνωτικό μικρόφωνο πέτου
	ΝΑΙ
	
	

	2.2.21 
	Απόκριση συχνοτήτων 50Hz – 20kHz
	ΝΑΙ
	
	

	2.2.22 
	Καρδιοειδές διάγραμμα ηχητικής απολαβής
	ΝΑΙ
	
	

	2.2.23 
	Να διαθέτει προστασία από ροή αέρα
	ΝΑΙ
	
	

	2.2.24 
	Να διαθέτει προστατευτική θήκη
	ΝΑΙ
	
	

	2.2.25 
	Να διαθέτει κλιπ γραβάτας
	ΝΑΙ
	
	

	2.2.26 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	2.3
	Σύστημα διανομής Ασύρματων μικροφώνων
	1 τεμ.
	
	

	2.3.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.2 
	Ποιότητα κατασκευής – Πιστοποιητικά : CE
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.3 
	Σύστημα διαμοιρασμού κεραιών που να επιτυγχάνει επέκταση ασύρματων μικροφώνων μοιράζοντας ένα ζεύγος κεραιών σε πολλαπλούς δέκτες
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.4 
	Να ενισχύει τα ασύρματα σήματα ώστε να αντιπαρέρχεται την απώλεια σήματος λόγω του διαμοιρασμού
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.5 
	Να μπορεί να υποστηρίξει το διαμοιρασμό σε μέχρι και πέντε δέκτες
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.6 
	Να λειτουργεί στη μπάντα των 470 – 960MHz
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.7 
	Να διαθέτει συνδέσεις τύπου BNC, τουλάχιστον 50Ω για τις κεραίες εισόδου και διαμοιρασμού
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.8 
	Να διαθέτει τυπική απομόνωση σύνδεσης κεραίας διαμοιρασμού 30dB ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.9 
	Να διαθέτει τυπικό σημείο παρακολούθησης διαμοιρασμού 21dBm ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.10 
	Να παρέχει κέρδος μεταξύ εισόδου και διαμοιρασμού -1dB σε 1dB
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.11 
	Να παραδοθεί με ζεύγος ενεργών κατευθυντικών κεραιών με δυνατότητα απόρριψης ανεπιθύμητων σημάτων, του ιδίου κατασκευαστή με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
· 50Ω αντίσταση
· 470MHz – 900MHz εύρος συχνοτήτων
· 70° εύρος απολαβής
· 7.5dBi κέρδος κεραίας
· +12dB, +6dB, 0dB, -6dB επιλεγόμενο κέρδος σήματος
	ΝΑΙ
	
	

	2.3.12 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	2.4
	Επιτραπέζιο μικρόφωνο
	4 τεμ.
	
	

	2.4.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	2.4.2 
	Ποιότητα κατασκευής – Πιστοποιητικά : CE
	ΝΑΙ
	
	

	2.4.3 
	Επιτραπέζιο, μικροπυκνωτικό μικρόφωνο με ευλύγιστο λαιμό τύπου gooseneck
	ΝΑΙ
	
	

	2.4.4 
	Να παρέχει απόκριση συχνοτήτων 50Hz – 17kHz
	ΝΑΙ
	
	

	2.4.5 
	Να παρέχει καρδιοειδές πολικό διάγραμμα απολαβής
	ΝΑΙ
	
	

	2.4.6 
	Να διαθέτει ονομαστική αντίσταση εξόδου, στο 1kHz, 150Ω (πραγματική 180Ω) τουλάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	2.4.7 
	Να παρουσιάζει ευαισθησία
-33.5dBV (21.1mV) ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.4.8 
	Να παρέχει μέγιστο SPL 123.0dB ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.4.9 
	Να παρουσιάζει σηματοθορυβικό λόγο 65dB ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.4.10 
	Να παρουσιάζει απόρριψη κοινής λειτουργίας 45.0dB κατ’ ελάχιστο
	ΝΑΙ
	
	

	2.4.11 
	Να παρουσιάζει ισοδύναμο θόρυβο εξόδου 29.0dB SPL A-σταθμισμένο τουλάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	2.4.12 
	Να παρουσιάζει δυναμικό εύρος 94dB ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.4.13 
	Να παρουσιάζει εξασθένιση διακοπής σίγασης 50.0dB κατ’ ελάχιστο
	ΝΑΙ
	
	

	2.4.14 
	Να παρουσιάζει επίπεδο αποκοπής εξόδου προενισχυτή-6.0dBV (0.5V) τουλάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	2.4.15 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 5 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	2.5
	Μετατροπέας Analog to DANTE
	1 τεμ.
	
	

	2.5.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	2.5.2 
	Ποιότητα κατασκευής – Πιστοποιητικά : CE
	ΝΑΙ
	
	

	2.5.3 
	Δικτυακή διεπαφή ήχου
	ΝΑΙ
	
	

	2.5.4 
	Να μετατρέπει μέχρι και 4 αναλογικά σήματα επιπέδου γραμμής / μικροφώνου σε DANTE
	ΝΑΙ
	
	

	2.5.5 
	Να τροφοδοτείται μέσω δικτύου
	ΝΑΙ
	
	

	2.5.6 
	Να διαθέτει ενδείξεις τύπου LED για τροφοδοσία, δίκτυο και ήχο
	ΝΑΙ
	
	

	2.5.7 
	Να διαθέτει παραμετρικό ισοσταθμιστή 4 περιοχών για κάθε κανάλι
	ΝΑΙ
	
	

	2.5.8 
	Να συνδυάζει τα τέσσερα κανάλια ήχου εισόδου σε ένα κοινό σήμα DANTE
	ΝΑΙ
	
	

	2.5.9 
	Να διαθέτει δυνατότητα ελέγχου παραμέτρων ανά κανάλι εισόδου μέσω ιστοσελίδων
	ΝΑΙ
	
	

	2.5.10 
	Να διαθέτει 4 εισόδους σε συνδέσμους τύπου BLOCK
	ΝΑΙ
	
	

	2.5.11 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	2.6
	Πομπός & Δέκτης USB Extender μέσω CATx καλωδίου
	1 τεμ.
	
	

	2.6.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	2.6.2 
	Ποιότητα κατασκευής – Πιστοποιητικά : CE
	ΝΑΙ
	
	

	2.6.3 
	Διάταξη επέκτασης θυρών USB μέσω καλωδίου CAT
	ΝΑΙ
	
	

	2.6.4 
	Να υποστηρίζει το πρωτόκολλο USB 3.2 Gen 1
	ΝΑΙ
	
	

	2.6.5 
	Να υποστηρίζει ταχύτητας μέχρι και 5Gbps
	ΝΑΙ
	
	

	2.6.6 
	Να υποστηρίζει απόσταση μέχρι και 100m με χρήση καλωδίου (F/FTP) Cat 6a
	ΝΑΙ
	
	

	2.6.7 
	Ο πομπός να διαθέτει τουλάχιστον τις παρακάτω θύρες:
· 1 x HOST USB-C IN
· 1 x DEVICE USB-C OUT
· 2 x DEVICE USB-A OUT
· 1 x HDBT-USB 3 RJ45 OUT
· 1 x RS-232 Control
· 1 x FSYNC Control
· 1 x SERVICE
	ΝΑΙ
	
	

	2.6.8 
	Ο δέκτης να διαθέτει τουλάχιστον τις παρακάτω θύρες:
· 1 x HDBT-USB 3 RJ45 IN
· 2 x DEVICE USB-C OUT
· 2 x DEVICE USB-A OUT
· 1 x RS-232 Control
· 1 x FSYNC Control
· 1 x SERVICE
	ΝΑΙ
	
	

	2.6.9 
	Το περίβλημα να είναι μεταλλικό
	ΝΑΙ
	
	

	2.6.10 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	2.7
	Μονάδα ψηφιακής επεξεργασίας ήχου με ακύρωση ηχούς και Dante
	1 τεμ.
	
	

	2.7.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	2.7.2 
	Ποιότητα κατασκευής – ISO κατασκευαστή: ISO 9001/2015 ή ισοδύναμο
	ΝΑΙ
	
	

	2.7.3 
	Ψηφιακός μεταγωγέας και μείκτης σημάτων ήχου 12 εισόδων και 8 εξόδων με επεξεργασία σήματος, λειτουργία αυτοματοποιημένης μίξης ή καλύτερο 
	ΝΑΙ
	
	

	2.7.4 
	Να διαθέτει συνολικά 12 μονοφωνικές balanced ή unbalanced εισόδους ήχου μικροφωνικής ή line με δυνατότητα παροχής τροφοδοσίας Phantom Power στις 8 ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.7.5 
	Να παρουσιάζει εμπέδηση μεγαλύτερη από 10kΩ για όλες τις εισόδους ήχου
	ΝΑΙ
	
	

	2.7.6 
	Να δέχεται τουλάχιστον σήματα εισόδου τυπικής στάθμης -60dBV, +4dBu, -10dBV
	ΝΑΙ
	
	

	2.7.7 
	Να δέχεται μέγιστη στάθμη σήματος έως +21dBu για κέρδος μικροφώνου 0dB
	ΝΑΙ
	
	

	2.7.8 
	Να παρουσιάζει στάθμη θορύβου εισόδου χαμηλότερη των -120dBV για κέρδος 40dB
	ΝΑΙ
	
	

	2.7.9 
	Να παρουσιάζει εμπέδηση 50Ω για τις unbalanced και 100Ω για τις balanced εξόδους του
	ΝΑΙ
	
	

	2.7.10 
	Να διαθέτει ψηφιακή επεξεργασία σήματος με εργαλεία διαχείρισης στάθμης, και δυναμικών, φίλτρα, χρονική καθυστέρηση, ducking και καταστολή ανάδρασης
	ΝΑΙ
	
	

	2.7.11 
	Να πραγματοποιεί μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό και αντίστροφα με συχνότητες δειγματοληψίας 48kHz και βάθος 24bit ή καλύτερο 
	ΝΑΙ
	
	

	2.7.12 
	Να διαθέτει εύχρηστο λογισμικό για το συντονισμό και τη ρύθμιση των διαθέσιμων παραμέτρων του με δυνατότητα αποθήκευσης προεπιλεγμένων σεναρίων λειτουργίας
	ΝΑΙ
	
	

	2.7.13 
	Να διαθέτει απόκριση συχνοτήτων από 20Hz έως 20kHz ±0.2dB
	ΝΑΙ
	
	

	2.7.14 
	Να παρουσιάζει ολική αρμονική παραμόρφωση και θόρυβο μικρότερο από 0.01% για μέγιστη στάθμη
	ΝΑΙ
	
	

	2.7.15 
	Να παρουσιάζει λόγο σήματος προς θόρυβο μεγαλύτερο των 107dB σε όλο το εύρος συχνοτήτων απόκρισης για μέγιστη στάθμη εξόδου
	ΝΑΙ
	
	

	2.7.16 
	Να παρουσιάζει συνακρόαση μικρότερη από -90dB πλήρους φορτίου
	ΝΑΙ
	
	

	2.7.17 
	Να διαθέτει ενδεικτικά παρουσίας σήματος και ψαλιδισμού
	ΝΑΙ
	
	

	2.7.18 
	Να διαθέτει θύρα Ethernet (RJ-45) για τον έλεγχο και την εποπτεία λειτουργίας του μέσω LAN, WAN ή Διαδικτύου
	ΝΑΙ
	
	

	2.7.19 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 4 θύρες RJ-45 για τον έλεγχο και την εποπτεία λειτουργίας δικτύου DANTE/AES-67 ηχητικής μεταφοράς 48 καναλιών εισόδου και 24 καναλιών εξόδου
	ΝΑΙ
	
	

	2.7.20 
	Να διαθέτει σειριακή θύρα επικοινωνίας RS232 και θύρα ελέγχου USB
	ΝΑΙ
	
	

	2.7.21 
	Να διαθέτει ψηφιακές θύρες εισόδου/εξόδου για τον προγραμματισμό λειτουργιών
	ΝΑΙ
	
	

	2.7.22 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	[bookmark: _Hlk211434580]Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	2.8
	Ενισχυτής Ήχου
	1 τεμ.
	
	

	2.8.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	2.8.2 
	Ποιότητα κατασκευής – Πιστοποιητικά : CE
	ΝΑΙ
	
	

	2.8.3 
	Ενισχυτής ήχου τουλάχιστον 4 καναλιών, κλάσης D, με δυνατότητες DSP και απομακρυσμένου ελέγχου
	ΝΑΙ
	
	

	2.8.4 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 4 αναλογικές εισόδους με ακροδέκτες 3-pin Phoenix Euroblock
	ΝΑΙ
	
	

	2.8.5 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 4 ψηφιακές εισόδους, συνδυασμένες σε ζεύγη, με ακροδέκτες 3-pin Phoenix Euroblock και υποστήριξη AES3
	ΝΑΙ
	
	

	2.8.6 
	Να διαθέτει απόκριση συχνοτήτων από 35Hz έως 25kHz με συνολική παραμόρφωση και θόρυβο < 0.005%
	ΝΑΙ
	
	

	2.8.7 
	Να παρουσιάζει διαχωρισμός καναλιών (Crosstalk) < -70dBr ή καλύτερο 
	ΝΑΙ
	
	

	2.8.8 
	Να παρέχει κέρδος 31dB τουλάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	2.8.9 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 4 εξόδους με διπλούς ακροδέκτες 4-pin Phoenix Euroblock για τη σύνδεση των ηχείων
	ΝΑΙ
	
	

	2.8.10 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 1 θύρα τύπου ethernet για απομακρυσμένο έλεγχο μέσω R1
	ΝΑΙ
	
	

	2.8.11 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 2 θύρες τύπου RJ-45 Ethernet 100/1000Mbit
	ΝΑΙ
	
	

	2.8.12 
	Να αποδίδει ισχύ κατ’ ελάχιστον 4x1800W σε φορτίο 4Ω 
	ΝΑΙ
	
	

	2.8.13 
	Να αποδίδει ισχύ κατ’ ελάχιστον 4x900W σε φορτίο 8Ω
	ΝΑΙ
	
	

	2.8.14 
	Να παρουσιάζει λόγο θορύβου εξόδου προς δυναμικό εύρος 108dB (για αναλογική είσοδο) και 112dB (για ψηφιακή είσοδο) ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.8.15 
	Να εργάζεται σε συχνότητα δειγματοληψίας τουλάχιστον 96kHz, βάθους 27bit, καθυστέρησης εισόδου 0.3msec (για την Α/D Μετατροπή) ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.8.16 
	Να διαθέτει δυνατότητα επιλογής χρονοκαθυστέρησης τουλάχιστον μεταξύ 0,3msec και 10sec ή καλύτερο 
	ΝΑΙ
	
	

	2.8.17 
	Να διαθέτει δύο οριζόμενες από το χρήστη ρυθμίσεις ισοστάθμισης 16 περιοχών τουλάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	2.8.18 
	Να διαθέτει γεννήτρια συχνοτήτων ροζ θορύβου ή ημιτονοειδούς κύματος 10Hz – 20kHz ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.8.19 
	Να διαθέτει οθόνη αφής 4.3" ενδείξεων λειτουργίας και παραμετροποίηση
	ΝΑΙ
	
	

	2.8.20 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	2.9
	Ηχεία Τύπου Α
	4 τεμ.
	
	

	2.9.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	2.9.2 
	Ποιότητα κατασκευής – Πιστοποιητικά : CE
	ΝΑΙ
	
	

	2.9.3 
	Ηχείο καμπίνα με 2 οδηγούς χαμηλών συχνοτήτων, 1 οδηγό υψηλών συχνοτήτων και περιστρεφόμενη κόρνα 
	ΝΑΙ
	
	

	2.9.4 
	Να διαθέτει απόκριση συχνοτήτων από 61Hz έως 18kHz ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.9.5 
	Να δύναται να παράγει μέγιστη ακουστική πίεση τουλάχιστον 128dB SPL σε ελεύθερο πεδίο και απόσταση 1m
	ΝΑΙ
	
	

	2.9.6 
	Να παρουσιάζει τυπική εμπέδηση 12Ω
	ΝΑΙ
	
	

	2.9.7 
	Να δύναται να διαχειριστεί ισχύ προγράμματος (RMS) τουλάχιστον 150W
	ΝΑΙ
	
	

	2.9.8 
	Να δύναται να διαχειριστεί μέγιστη στιγμιαία ισχύ τουλάχιστον 500W
	ΝΑΙ
	
	

	2.9.9 
	Να διαθέτει τυπική διασπορά τουλάχιστον 100° x 65°, οριζοντίως και καθέτως αντίστοιχα
	ΝΑΙ
	
	

	2.9.10 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 2 οδηγούς με μαγνήτη νεοδυμίου 5"
	ΝΑΙ
	
	

	2.9.11 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 1 οδηγό συμπίεσης εξόδου 0.75" με πηνίο 1.4"
	ΝΑΙ
	
	

	2.9.12 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 1 περιστρεφόμενη κόρνα
	ΝΑΙ
	
	

	2.9.13 
	Να διαθέτει παθητικό κύκλωμα crossover
	ΝΑΙ
	
	

	2.9.14 
	Να διαθέτει σημεία διασύνδεσης με ακροδέκτες τύπου NL4
	ΝΑΙ
	
	

	2.9.15 
	Να συνοδεύεται από τα κατάλληλα προτεινόμενα από τον κατασκευαστή εξαρτήματα ανάρτησης από οροφή και σε κάθετο τοίχο που να εξασφαλίζουν την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού
	ΝΑΙ
	
	

	2.9.16 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	2.10
	Ηχεία Τύπου Β
	2 τεμ.
	
	

	2.10.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	2.10.2 
	Ποιότητα κατασκευής – Πιστοποιητικά : CE
	ΝΑΙ
	
	

	2.10.3 
	Ηχείο παθητικής σχεδίασης δύο δρόμων
	ΝΑΙ
	
	

	2.10.4 
	Να διαθέτει απόκριση συχνοτήτων τουλάχιστον από 59Hz έως 18kHz ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.10.5 
	Να δύναται να παράγει μέγιστη ακουστική πίεση τουλάχιστον 136dB SPL σε ελεύθερο πεδίο και απόσταση 1m
	ΝΑΙ
	
	

	2.10.6 
	Να παρουσιάζει τυπική εμπέδηση 8Ω
	ΝΑΙ
	
	

	2.10.7 
	Να δύναται να διαχειριστεί ισχύ προγράμματος (RMS) τουλάχιστον 400W
	ΝΑΙ
	
	

	2.10.8 
	Να δύναται να διαχειριστεί μέγιστη στιγμιαία ισχύ τουλάχιστον 1600W
	ΝΑΙ
	
	

	2.10.9 
	Να διαθέτει τυπική διασπορά τουλάχιστον 110° x 40°, οριζοντίως και καθέτως αντίστοιχα
	ΝΑΙ
	
	

	2.10.10 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 2 οδηγούς με μαγνήτη νεοδυμίου 8"
	ΝΑΙ
	
	

	2.10.11 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 1 οδηγό συμπίεσης εξόδου 1.4"
	ΝΑΙ
	
	

	2.10.12 
	Να διαθέτει παθητικό κύκλωμα crossover
	ΝΑΙ
	
	

	2.10.13 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 2 σημεία διασύνδεσης με ακροδέκτες τύπου NL4
	ΝΑΙ
	
	

	2.10.14 
	Να συνοδεύεται από τα κατάλληλα προτεινόμενα από τον κατασκευαστή εξαρτήματα ανάρτησης σε κάθετο τοίχο που να εξασφαλίζουν την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού
	ΝΑΙ
	
	

	2.10.15 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	2.11
	Διανομέας εισόδων και εξόδων DANTE
	1 τεμ.
	
	

	2.11.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	2.11.2 
	Ποιότητα κατασκευής – Πιστοποιητικά : CE
	ΝΑΙ
	
	

	2.11.3 
	Επαγγελματικού επιπέδου διάταξη διαφανούς ολοκλήρωσης αναλογικών σημάτων ήχου σε ψηφιακό ηχητικό δίκτυο τύπου Dante
	ΝΑΙ
	
	

	2.11.4 
	Να υποστηρίζει εύρος δικτύου Dante 1000Mbps
	ΝΑΙ
	
	

	2.11.5 
	Να υποστηρίζει μέγιστη απόσταση 100m με καλώδιο τύπου Cat6/6A/7 ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.11.6 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 8 εισόδους γραμμής / μικροφώνου σε σύνδεσμο XLR/TRS, θηλυκό 
	ΝΑΙ
	
	

	2.11.7 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 8 εξόδους γραμμής σε σύνδεσμο XLR, αρσενικό
	ΝΑΙ
	
	

	2.11.8 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 1 πρωτεύουσα σύνδεση Dante σε σύνδεσμο που κλειδώνει τύπου RJ45 με υποστήριξη PoE+
	ΝΑΙ
	
	

	2.11.9 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 1 δευτερεύουσα σύνδεση Dante σε σύνδεσμο που κλειδώνει τύπου RJ45 με υποστήριξη PoE+
	ΝΑΙ
	
	

	2.11.10 
	Να υποστηρίζει παραμετροποιήσιμη καθυστέρηση, ελεγχόμενη από τον ελεγκτή του δικτύου Dante 2,3,4,5,10ms ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.11.11 
	Να υποστηρίζει ψηφιακό δίκτυο ήχου Dante, εισόδου / εξόδου, PCM 2CH 44.1-96kHz, 16/24bit ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.11.12 
	Να υποστηρίζει αναλογική είσοδο ήχου, επιπέδου γραμμής, ισορροπημένου και μη, μέγιστου επιπέδου 24dBu ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.11.13 
	Να υποστηρίζει αναλογική είσοδο ήχου, επιπέδου μικροφώνου, ισορροπημένου και μη, μέγιστου επιπέδου -35dBu ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.11.14 
	Να υποστηρίζει αναλογική έξοδο ήχου, επιπέδου γραμμής, ισορροπημένου και μη, επιπέδου μεταξύ -18dBu – 20 dBu ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.11.15 
	Οι είσοδοι να παρουσιάζουν αντίσταση:
· 20kΩ για τις ισορροπημένες
· 10kΩ για τις μη ισορροπημένες
ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.11.16 
	Οι έξοδοι να παρουσιάζουν αντίσταση:
· 600Ω για τις ισορροπημένες
· 300Ω για τις μη ισορροπημένες
	ΝΑΙ
	
	

	2.11.17 
	Να υποστηρίζει ηχητική απόκριση 20Hz – 20kHz
	ΝΑΙ
	
	

	2.11.18 
	Να υποστηρίζει δυναμικό εύρος ≥105dB @ +4dBu ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.11.19 
	Να υποστηρίζει σηματοθορυβικό λόγο ≥105dB @ +4dBu ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.11.20 
	Να παρουσιάζει συνολική αρμονική παραμόρφωση και θόρυβο < 0.01% @ +4dBu ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.11.21 
	Το περίβλημα να είναι μεταλλικό
	ΝΑΙ
	
	

	2.11.22 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	2.12
	Ψηφιακή κονσόλα
	1 τεμ.
	
	

	2.12.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	2.12.2 
	Ψηφιακή κονσόλα μίξης ήχου με διευρυμένες δυνατότητες και υποστήριξη πρωτοκόλλου DANTE
	ΝΑΙ
	
	

	2.12.3 
	Να διαθέτει επεξεργαστικό πυρήνα 96kHz, μεταβλητού κβαντισμού μέχρι και 96bit με χρονοκαθυστέρηση <0.7ms ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.12.4 
	Να διαθέτει οθόνη αφής 7"
	ΝΑΙ
	
	

	2.12.5 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 17 μηχανοκίνητα χειριστήρια τύπου fader 
	ΝΑΙ
	
	

	2.12.6 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 38 κανάλια εισόδου υλοποιημένα σε:
· 32 x μονοφωνικά
· 3 x stereo
	ΝΑΙ
	
	

	2.12.7 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 12 διαύλους μίξης υλοποιημένους σε:
· 6 x stereo
· 6 x μονοφωνικούς
	ΝΑΙ
	
	

	2.12.8 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 6 x γεννήτριες πολλαπλών εφέ με αποκλειστικά κανάλια stereo επιστροφής
	ΝΑΙ
	
	

	2.12.9 
	Να διαθέτει φυσικές εισόδους ήχου:
· 16 x επιπέδου μικροφώνου ή γραμμής υλοποιημένους σε 16 x XLR/Jack υποδοχές
· 2 x stereo επιπέδου γραμμής υλοποιημένες σε 2 x TRS υποδοχές
ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.12.10 
	Να διαθέτει φυσικές εξόδους ήχου:
· 12 υλοποιημένες σε 12 x XLR υποδοχές
· 2 υλοποιημένες σε 2 x TRS υποδοχές
· 1 AES3 stereo ψηφιακή υποδοχή
ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.12.11 
	Να διαθέτει θύρα επέκτασης και σύνδεσης συστήματος 128 x 128 I/O, τύπου SLink
	ΝΑΙ
	
	

	2.12.12 
	Να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα  κανάλια DANTE 48/96kHz:
· 16 εισόδου
· 16 εξόδου
	ΝΑΙ
	
	

	2.12.13 
	Να διαθέτει διεπαφή πολυκάναλου ήχου, μέσω σύνδεσης USB-C, 48/96kHz, 16/24bit:
· 32 x 32 κανάλια
	ΝΑΙ
	
	

	2.12.14 
	Να διαθέτει διεπαφή stereo, μέσω σύνδεσης USB-A, 48/96kHz, 24bit:
· 2 x κανάλια
ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.12.15 
	Να διαθέτει τουλάχιστον μία θύρα για κάρτα τύπου SD για πολυκάναλο ήχο:
· 16 κανάλια @96kHz
· 32 κανάλια @48kHz
	ΝΑΙ
	
	

	2.12.16 
	Να διαθέτει γραφικό αναλυτή πραγματικού χρόνου 31/61 μπαντών ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.12.17 
	Να θύρα δικτύου RJ45
	ΝΑΙ
	
	

	2.12.18 
	Να διαθέτει τουλάχιστον τα πλήκτρα:
· 8 x softkeys
· 4 x παραμετροποιήσιμα επιπέδου απομόνωσης καναλιού
· 4 x αποστολής εφέ
	ΝΑΙ
	
	

	2.12.19 
	Να διαθέτει τουλάχιστον τις ακόλουθες θύρες για επιπλέον συνδέσεις:
· 12V για φωτισμό
· παραμετροποιήσιμο μονό/διπλό πετάλι
· στερεοφωνική έξοδο ακουστικών
	ΝΑΙ
	
	

	2.12.20 
	Να διαθέτει δυνατότητα επεξεργασίας εισόδου και μίξης
	ΝΑΙ
	
	

	2.12.21 
	Να διαθέτει βιβλιοθήκες εφέ, καναλιών και επεξεργασίας
	ΝΑΙ
	
	

	2.12.22 
	Να διαθέτει δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου μέσω δωρεάν εφαρμογής για Windows/MacOS/iOS/Android
	ΝΑΙ
	
	

	2.12.23 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	2.13
	Πυκνωτικά μικρόφωνα Χορωδίας
	4 τεμ.
	
	

	2.13.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	2.13.2 
	Ποιότητα κατασκευής – Πιστοποιητικά : CE
	ΝΑΙ
	
	

	2.13.3 
	Πυκνωτικό μικρόφωνο διπλού διαγράμματος απολαβής
	ΝΑΙ
	
	

	2.13.4 
	Να παρέχει απόκριση συχνοτήτων 20Hz – 20kHz
	ΝΑΙ
	
	

	2.13.5 
	Να παρέχει καρδιοειδές και πανκατευθυντικό πολικό διάγραμμα απολαβής
	ΝΑΙ
	
	

	2.13.6 
	Να διαθέτει πραγματική αντίσταση εξόδου 150Ω
ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.13.7 
	Να παρουσιάζει ευαισθησία -37dBV/Pa ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.13.8 
	Να παρέχει μέγιστο SPL @ 1000Hz:
· σε φόρτο 5kΩ - 134dB
· σε φόρτο 2.5kΩ - 139dB
· σε φόρτο 1kΩ - 134dB
	ΝΑΙ
	
	

	2.13.9 
	Να παρουσιάζει σηματοθορυβικό λόγο 80dB ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.13.10 
	Να παρέχει επίπεδο ψαλιδίσματος εξόδου:
· σε φόρτο 5kΩ - 15dBV
· σε φόρτο 2.5kΩ - 9dBV
· σε φόρτο 1kΩ - 3dBV
ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.13.11 
	Να παρέχει δυναμικό εύρος:
· σε φόρτο 5kΩ - 131dB
· σε φόρτο 2.5kΩ - 125dB
· σε φόρτο 1kΩ - 120dB
ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.13.12 
	Να παρουσιάζει ίδιο θόρυβο 14dB ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	2.13.13 
	Να παρουσιάζει απόρριψη κοινής λειτουργίας >50dB
	ΝΑΙ
	
	

	2.13.14 
	Να διαθέτει προσαρμογέα γερανού, ανεμοθραύστη και θήκη μεταφοράς
	ΝΑΙ
	
	

	2.13.15 
	Να προσφερθεί μεταλλικός, τηλεσκοπικός γερανός μικροφώνου, τύπου Τ, μεταβλητού ύψους 900mm – 1.605mm με αναδιπλούμενα πόδια κατάλληλο για το συγκεκριμένο τύπο μικροφώνου
	ΝΑΙ
	
	

	2.13.16 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	




	3. Σύστημα Ελέγχου AV & σεναρίων λειτουργίας

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	3.1
	Οθόνη αφής ελέγχου AV εξοπλισμού
	1 τεμ.
	
	

	3.1.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	3.1.2 
	Ποιότητα κατασκευής – ISO κατασκευαστή: ISO 9001/2015 ή ισοδύναμο
	ΝΑΙ
	
	

	3.1.3 
	Παραμετροποιήσιμη οθόνη αφής τουλάχιστον 8" προχωρημένων χαρακτηριστικών
	ΝΑΙ
	
	

	3.1.4 
	Να διαθέτει οθόνη τύπου IPS TFT active matrix LCD
	ΝΑΙ
	
	

	3.1.5 
	Να διαθέτει οθόνη τύπου Gorilla Glass για αντίσταση στις γρατζουνιές και αυξημένη αντοχή
	ΝΑΙ
	
	

	3.1.6 
	Να διαθέτει ανάλυση τουλάχιστον τουλάχιστον 1280x800 σε βάθος χρώματος 24-bit
	ΝΑΙ
	
	

	3.1.7 
	Να διαθέτει αναλογία εικόνας 16:10
	ΝΑΙ
	
	

	3.1.8 
	Να διαθέτει φωτεινότητα τουλάχιστον 420 nits (cd/m2)
	ΝΑΙ
	
	

	3.1.9 
	Να διαθέτει λόγο αντίθεσης τουλάχιστον 1200:1
	ΝΑΙ
	
	

	3.1.10 
	Να διαθέτει μνήμη τύπου RAM τουλάχιστον 4GB DDR4
	ΝΑΙ
	
	

	3.1.11 
	Να διαθέτει μνήμη τύπου Flash τουλάχιστον 64GB eMMC συνολικά με 32GB διαθέσιμα
	ΝΑΙ
	
	

	3.1.12 
	Να διαθέτει ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής μονοφωνικών ή στερεοφωνικών ήχων, μέχρι και 192kHz, 32bit
	ΝΑΙ
	
	

	3.1.13 
	Να διαθέτει θύρα τύπου RJ-45 για την επικοινωνία και τον έλεγχό της μέσω Ethernet σε ρυθμούς μετάδοσης 10/100/1000Base-T
	ΝΑΙ
	
	

	3.1.14 
	Να υποστηρίζει τα πρωτόκολλα DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, SFTP, SSH, TCP/IP και UDP/IP τουλάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	3.1.15 
	Να διαθέτει θύρα USB-C
	ΝΑΙ
	
	

	3.1.16 
	Να διαθέτει αισθητήρα κίνησης
	ΝΑΙ
	
	

	3.1.1 
	Να διαθέτει αισθητήρα φωτός
	ΝΑΙ
	
	

	3.1.2 
	Να τροφοδοτείται μέσω θύρας δικτύου (PoE)
	ΝΑΙ
	
	

	3.1.3 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	3.2
	Κεντρικός επεξεργαστής ελέγχου
	1 τεμ.
	
	

	3.2.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	3.2.2 
	Ποιότητα κατασκευής – ISO κατασκευαστή: ISO 9001/2015 ή ισοδύναμο
	ΝΑΙ
	
	

	3.2.3 
	Ελεγκτής απομακρυσμένων συσκευών πάνω από δίκτυο IP
	ΝΑΙ
	
	

	3.2.4 
	Να διαθέτει, τουλάχιστον τα παρακάτω:
· 1 x αμφίδρομη σειριακή θύρα RS-232, RS-422, RS-485
· 1 x αμφίδρομη σειριακή θύρα RS-232
· 1 x θύρα ΙR / σειριακή
· 4 x Ψηφιακούς Ι/Ο διαύλους
· 2 x ηλεκτρονόμους
	ΝΑΙ
	
	

	3.2.5 
	Μνήμη τουλάχιστον:
· SDRAM ≥ 1GB
· Flash ≥ 8GB
	ΝΑΙ
	
	

	3.2.6 
	Να υποστηρίζει τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο οπτικοακουστικού εξοπλισμού μέσω δικτύου Ethernet
	ΝΑΙ
	
	

	3.2.7 
	Να ενσωματώνει θύρα 10/100/1000Base-T
	ΝΑΙ
	
	

	3.2.8 
	Να υποστηρίζει πρωτόκολλα Συστημάτων Διαχείρισης Κτιριακών Αυτοματισμών, τουλάχιστον τα: BACnet, KNX, και DALI
	ΝΑΙ
	
	

	3.2.9 
	Να διαθέτει προστασία με κωδικό πρόσβασης πολλαπλών επιπέδων
	ΝΑΙ
	
	

	3.2.10 
	Να συνεργάζεται με προγράμματα οδήγησης συσκευών και Script modules
	ΝΑΙ
	
	

	3.2.11 
	Να διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες στην πρόσοψη
	ΝΑΙ
	
	

	3.2.12 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	3.3
	Ethernet μεταγωγέας
	1 τεμ.
	
	

	3.3.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	3.3.2 
	Ποιότητα κατασκευής – ISO κατασκευαστή: ISO 9001/2015 ή ισοδύναμο
	ΝΑΙ
	
	

	3.3.3 
	Να παρουσιάζει χωρητικότητα τουλάχιστον 130.94mpps (μετρούμενη σε εκατομμύρια πακέτα των 64byte ανά δευτερόλεπτο)
	ΝΑΙ
	
	

	3.3.4 
	Να παρουσιάζει χωρητικότητα μεταγωγής 176Gbps κατ’ ελάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	3.3.5 
	Να παρέχει τυπική υποστήριξη 802.1d spanning tree (STP)
	ΝΑΙ
	
	

	3.3.6 
	Να υποστηρίζει έως 255 ενεργά VLAN ταυτόχρονα
	ΝΑΙ
	
	

	3.3.7 
	Να διαθέτει IGMP Snooping (v1, v2 και v3)
	ΝΑΙ
	
	

	3.3.8 
	Να δρομολογεί πακέτα IPv4 μέσω έως και 32 στατικών δρομολογήσεων και 16 ΙΡ διεπαφών τουλάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	3.3.9 
	Να δρομολογεί πακέτα IPv6 σε Layer 3
	ΝΑΙ
	
	

	3.3.10 
	Να διαθέτει SSL κρυπτογράφηση για όλα τα HTTPS δεδομένα, επιτρέποντας την ασφαλή πρόσβαση στο γραφικό περιβάλλον διαχείρισης του μέσω browser
	ΝΑΙ
	
	

	3.3.11 
	Να διαθέτει πρωτόκολλο SSH
	ΝΑΙ
	
	

	3.3.12 
	Να παρέχει ταυτοποίηση RADIUS
	ΝΑΙ
	
	

	3.3.13 
	Να διαθέτει πρόληψη από επιθέσεις DoS (Denial of Service)
	ΝΑΙ
	
	

	3.3.14 
	Να παρέχει λίστες πρόσβασης (ΑCL) με υποστήριξη έως 512 κανόνων κατ’ ελάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	3.3.15 
	Να υποστηρίζει IPv6 QoS & ACL
	ΝΑΙ
	
	

	3.3.16 
	Να διαθέτει διεπαφή χρήστη μέσω εφαρμογής web για τη διαχείριση του (ΗΤΤΡ/ΗΤΤΡS)
	ΝΑΙ
	
	

	3.3.17 
	Εκδόσεις SNMP 1, 2c και 3
	ΝΑΙ
	
	

	3.3.18 
	Να παρέχει 802.3at PoE+ και 802.3af PoE με μέγιστο τουλάχιστον τα 30W/θύρα έως το όριο της συνολικής κατανάλωσης
	ΝΑΙ
	
	

	3.3.19 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 375W συνολικού PoE διαθέσιμου σε 48 θύρες
	ΝΑΙ
	
	

	3.3.20 
	Να διαθέτει τουλάχιστον 48 θύρες Gigabit Ethernet και 4 θύρες 10 Gigabit Ethernet τύπου SFP+
	ΝΑΙ
	
	

	3.3.21 
	Να διαθέτει εμπρόσθια θύρα USB για την διαχείρισή του
	ΝΑΙ
	
	

	3.3.22 
	Να διαθέτει LED φωτεινών ενδείξεων για το σύστημα, Link / Act, PoE και την ταχύτητα
	ΝΑΙ
	
	

	3.3.23 
	Να διαθέτει μνήμη flash 512MB κατ’ ελάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	3.3.24 
	Να διαθέτει μνήμη CPU 1GΒ κατ’ ελάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	3.3.25 
	Να διαθέτει buffer πακέτων δεδομένων 3ΜΒ κατ’ ελάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	3.3.26 
	Να λειτουργεί με τουλάχιστον 1 ανεμιστήρα 
	ΝΑΙ
	
	

	3.3.27 
	Να παραδοθεί μαζί με πρόσθετο θύρας SFP 1Gbps UTP Cat 5e
	ΝΑΙ
	
	

	3.3.28 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	3.4
	Tablet 11"
	1 τεμ.
	
	

	3.4.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	3.4.2 
	Ποιότητα κατασκευής – ISO κατασκευαστή: ISO 9001/2015 ή ισοδύναμο
	ΝΑΙ
	
	

	3.4.3 
	Επεξεργαστής 8 πυρήνων ή καλύτερο
	ΝΑΙ
	
	

	3.4.4 
	Λειτουργικό σύστημα Android
	ΝΑΙ
	
	

	3.4.5 
	Να υποστηρίζει γραφίδα του ιδίου κατασκευαστή
	ΝΑΙ
	
	

	3.4.6 
	Εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος 128GB, τουλάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	3.4.7 
	Να δέχεται κάρτα αποθηκευτικού χώρου τύπου MicroSDXG
	ΝΑΙ
	
	

	3.4.8 
	Μνήμη 6GB RAM, τουλάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	3.4.9 
	Να διαθέτει οθόνη αφής, 10.9", TFT, 90Hz, 1320 x 2112 pixels, Mohs level 5 τουλάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	3.4.10 
	Να διαθέτει διπλά ηχεία
	ΝΑΙ
	
	

	3.4.11 
	Να διαθέτει 2 κάμερες, 8MP & 5MP
	ΝΑΙ
	
	

	3.4.12 
	Να διαθέτει αισθητήρες GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS
	ΝΑΙ
	
	

	3.4.13 
	Να διαθέτει σύνδεση ασύρματου δικτύου Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 & Bluetooth 5.3
	ΝΑΙ
	
	

	3.4.14 
	Να διαθέτει μπαταρία χωρητικότητας 8.000mAh
	ΝΑΙ
	
	

	3.4.15 
	Η μπαταρία να διαθέτει αντοχή 87:42h και 2.000 κύκλων
	ΝΑΙ
	
	

	3.4.16 
	Να διαθέτει κατ’ ελάχιστον 1 USB-C θύρα
	ΝΑΙ
	
	

	3.4.17 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	



	Υ.Ε. Υλικά & Εργασίες

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Υ.Ε.1
	Καμπίνα (RACK) εγκατάστασης εξοπλισμού
	1 τεμ.
	
	

	Υ.Ε.1.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.1.2 
	Ποιότητα κατασκευής – ISO κατασκευαστή: ISO 9001/2015 ή ισοδύναμο
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.1.3 
	Επιδαπέδια καμπίνα 19" (Π.600mm x Β.800mm), τουλάχιστον 42U (Ύψος 2.000mm)
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.1.4 
	Ράγες 19"
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.1.5 
	Πόρτα με κρύσταλλο ασφαλείας σκούρας απόχρωσης
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.1.6 
	Αποσπώμενα πλαϊνά τμήματα με κλείδωμα
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.1.7 
	Εισαγωγή καλωδίων από το δάπεδο της καμπίνας
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.1.8 
	Οροφή συμβατή με τοποθέτηση ραφιού ανεμιστήρων
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.1.9 
	Να διαθέτει ρόδες (σετ 4 τεμ.) οι δύο με φρένο και οι δύο χωρίς
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.1.10 
	Το υλικό κατασκευής να είναι γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 1,5mm
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.1.11 
	Η βαφή να είναι ηλεκτροστατικής πολυεστερικής πούδρας, μαύρου χρώματος (RAL 9005) ή παρόμοιο
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.1.12 
	Να παραδοθεί με έτοιμα σετ ανεμιστήρων και θερμοστάτη
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.1.13 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Υ.Ε.2
	Φατνίο ρευματοληψίας και σημάτων USB & HDMI
	1 τεμ.
	
	

	Υ.Ε.2.1 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά, Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.2.2 
	Ποιότητα κατασκευής – ISO κατασκευαστή: ISO 9001/2015 ή ισοδύναμο
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.2.3 
	Επιτραπέζιο, χωνευτό, φατνίο φιλοξενίας απολήξεων των συνδέσεων εικόνας, ήχου και USB μαζί με πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.2.4 
	Στρόγγυλη κατασκευή για χωνευτή τοποθέτηση σε έδρανο
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.2.5 
	Να διαθέτει δυνατότητα εγκατάστασης και επισκευής των απολήξεων των συνδέσεων από το πάνω μέρος μετά την εγκατάσταση στο έδρανο
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.2.6 
	Να διαθέτει πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος Ευρωπαϊκού τύπου, μέγιστης έντασης 10Α τουλάχιστον
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.2.7 
	Να παραδοθεί με καλώδιο USB με τα παρακάτω χαρακτηριστικά κατ’ ελάχιστον:
· Επίχρυσα βύσματα
· Μήκος καλωδίου 1.8m
· Θύρες USB C MALE & USB C MALE στις άκρες
· Μέγιστη υποστηριζόμενη μεταφορά δεδομένων 5Gbps
· Συμβατότητα με τα πρότυπα USB 3.2 (Gen 1), 2. 0 & 1.1
· Να μεταφέρει τους τύπους σημάτων DP 1.2 & HDCP 2.3
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.2.8 
	Εγγύησης καλής λειτουργίας διάρκειας ≥ 3 ετών
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Υ.Ε.3
	Ηχοαπορρόφηση σκηνής
	1 τεμ.
	
	

	Υ.Ε.3.1 
	Πλήθος ηχοαπορροφητικών  πάνελ >=20 τεμ
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.3.2 
	Να αναφερθεί ο Κατασκευαστής, Σειρά-Μοντέλο
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.3.3 
	Πάνελ τα οποία πρέπει να διαθέτουν ηχοαπορροφητικές ιδιότητες
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.3.4 
	Θα τοποθετηθούν/αναρτηθούν επί της τοιχοποιίας ώστε να βελτιώσουν την ηχητική του χώρου
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.3.5 
	Το κάθε πάνελ πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ηχοαπορροφητικό υλικό και ντυμένο εξολοκλήρου με ηχοδιαπερατή βραδύκαυστη υφασμάτινη επένδυση
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.3.6 
	Το ηχοαπορροφητικό υλικό πρέπει να έχει πάχος 5cm και να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
· Πυκνότητα (EN ISO 845): 9 +/-1.5kg/m3
· Μέση τιμή αντοχής συμπίεσης (EN ISO 3386-1): >7kPa
· Αντοχή σε εφελκυσμό (EN ISO 1798): >120kPa
· Επιμήκυνση κατά την θραύση (EN ISO 1798) % >20
Συμπεριφορά σε φωτιά κατά DIN 4102-1: B1
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.3.7 
	Θερμική αγωγιμότητα τουλάχιστον σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
	Thermal conductivity [mW/(m*K)]
	Temperature [oC]

	13
	-150

	18
	-100

	24
	-50

	31
	0

	39
	50

	50
	100

	62
	150

	73
	200



	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.3.8 
	Ηχοαπορρόφηση (για πάχος 50mm) τουλάχιστον σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
	Frequency [Hz}
	Degree of sound absorption
ISO 10534-2 (impedance tube)
	Degree of sound absorption
DIN EN ISO 354 (reverberation room)

	100
	0,75
	0,1

	160
	0,125
	0,23

	250
	0,18
	0,48

	400
	0,325
	0,79

	630
	0,64
	0,94

	1000
	0,88
	1,0

	1600
	0,97
	0,92

	2500
	0,94
	0,98

	4000
	0,96
	1,0



	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.3.9 
	Πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα εξαρτήματα για την τοποθέτηση/ανάρτησή στους τοίχους
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.3.10 
	Το ύφασμα πρέπει να είναι βραδύκαυστο υψηλής αντοχής και να έχει σύνθεση 100% πολυεστέρα.
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.3.11 
	Το βάρος του πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 ± 5%gr/m²
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.3.12 
	Πρέπει να είναι πιστοποιημένα βραδύκαυστο κατά 1021:1994 Part 1-2, BS 7176: 1995- Medium hazard (BS EN 1021:1994 Part 1-2 και BS 5852:1990 crib 5).
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.3.13 
	Η αντοχή του πρέπει να είναι πιστοποιημένη για τουλάχιστον 150.000 κύκλους Martindale ( ISO 12947-2:2017).
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.3.14 
	Πρέπει να διαθέτει βραδυκαυστότητα ινοσανίδας HDF : C - s1, d0.
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.3.15 
	Το χρώμα θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας από δειγματολόγιο το οποίο θα προσκομισθεί μετά την υπογραφή σύμβασης με τον υποψήφιο ανάδοχο.
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.3.16 
	Ο κατασκευαστής των πάνελ πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 για σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση και εμπορία ηχοβελτιωτικών πλαισίων.
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.3.17 
	Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 3 έτη
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Υ.Ε.4
	Λοιπός ηλεκτρονικός και παθητικός εξοπλισμός ολοκλήρωσης λύσης (Integration)
	1 τεμ.
	
	

	Υ.Ε.4.1 
	Ο Ανάδοχος θα προσφέρει όλα τα απαραίτητα υλικά και παρελκόμενα για την ασφαλή και ορθή λειτουργία αλλά και καλαίσθητη εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού. Ενδεικτικά, τέτοια υλικά αφορούν σε: κανάλια, σωληνώσεις, καλώδια σημάτων οπτικών ινών & χαλκού για διανομή video & audio, επίτοιχων λήψεων, βυσμάτων συνδέσεων, ενδοκαλωδιώσεις βάσεις στήριξης, μικροϋλικά κλπ.
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.4.2 
	Σε περίπτωση που προκύψει η ανάγκη χρήσης συμπληρωματικών υλικών κατά τη φάση υλοποίησης της εγκατάστασης (πχ. λόγω κτηριακών ιδιαιτεροτήτων), ο Ανάδοχος θα τα παρέχει χωρίς επιπλέον κόστος
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.4.3 
	Να διαθέτουν πιστοποιήσεις CE
	ΝΑΙ
	
	

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	Υ.Ε.5
	Εργασίες
	1 τεμ.
	
	

	Υ.Ε.5.1 
	Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει διαγράμματα διασύνδεσης (conceptual diagrams) του εξοπλισμού της προτεινόμενης τεχνικής λύσης του, βάσει των οποίων οι συσκευές θα λειτουργούν με τεχνολογικά ορθολογικό και βέλτιστο τρόπο.
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.5.2 
	Ο Ανάδοχος πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού να προσκομίσει προσομοίωση ήχου με βάση τον εξοπλισμό της προτεινόμενης τεχνικής λύσης του.
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.5.3 
	Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει πιστοποιήσεις ή/και βεβαιώσεις για την τεχνική επάρκεια εγκατάστασης του προσφερόμενου οπτικοακουστικού εξοπλισμού από τους κατασκευαστικούς οίκους ή τον εκάστοτε αντιπρόσωπο (μόνο στην περίπτωση που δεν προβλέπεται από κάποιον κατασκευαστικό οίκο). Συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδεύσεις των τεχνικών ανά σύστημα που ανήκουν στο δυναμικό της εταιρίας.
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.5.4 
	Ο ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να προσκομίσει πιστοποίηση ή βεβαίωση των κατασκευαστών για την τεχνική επάρκειά του στην παραμετροποίηση και προγραμματισμό του ζητούμενου συστήματος αυτοματισμού ελέγχου και παρακολούθησης του οπτικοακουστικού εξοπλισμού. Κατ΄ ελάχιστο 2 εξειδικευμένα άτομα στο δυναμικό της εταιρίας. Συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδεύσεις των εξειδικευμένων τεχνικών.
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.5.5 
	Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει και θα παραμετροποιήσει όλα τα είδη του εξοπλισμού, με τρόπο καλαίσθητο και καθ’ υπόδειξη του Αναθέτοντα.
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.5.6 
	Ο Ανάδοχος οφείλει να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό χωρίς να προκαλέσει φθορές σε υφιστάμενες κτιριακές υποδομές (τοιχοποιία, ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα κτλ). Σε περίπτωση που προκληθούν φθορές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τις φθαρμένες υποδομές και να τις επαναφέρει στην κατάσταση που ήταν, προ της προκλήσεων αυτών.
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.5.7 
	O ζητούμενος εξοπλισμός θα ενταχθεί από τον Ανάδοχο στον υφιστάμενο αυτοματισμό των αιθουσών καθώς και στο σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης του συνόλου του οπτικοακουαστικού εξοπλισμού που ήδη διαθέτει το Πανεπιστήμιο Κρήτης (GVE by Extron).
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.5.8 
	Όλες οι διαδρομές καλωδιώσεων θα οδεύουν εντός υφιστάμενων περιμετρικών οδεύσεων. Σε περίπτωση που απαιτηθεί οι καλωδιώσεις να διατρέχουν εξωτερικά κάθετους τοίχους, θα τοποθετηθούν εντός πλαστικών καναλιών εσωτερικού χώρου κατάλληλου χρώματος, ενώ οι καλωδιώσεις δαπέδων θα τοποθετηθούν σε ελλειψοειδές (κουρμπαριστό) κανάλι αντοχής.
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.5.9 
	Σε περίπτωση που απαιτηθεί απεγκατάσταση παλαιού, μη χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, βάσεων στήριξης καθώς και καλωδιώσεων, ο Ανάδοχος θα προβεί σε απεγκατάσταση αυτών χωρίς επιπλέον κόστος, καθ’υπόδειξη του Αναθέτοντα.
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.5.10 
	Ο Ανάδοχος θα παραμετροποιήσει το σύνολο του εγκατεστημένου εξοπλισμού κατά τρόπο βέλτιστο και λειτουργικό για τον Αναθέτοντα.
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.5.11 
	Κατά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και παραμετροποίησης του συνόλου του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος θα παρέχει λεπτομερή σχέδια εγκατάστασης (“as build”) σε ηλεκτρονική μορφή.
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.5.12 
	Κατά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και παραμετροποίησης του συνόλου του εξοπλισμού, ο Ανάδοχος θα παρέχει λεπτομερή ενημέρωση και επίδειξη χρήσης του εξοπλισμού.
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.5.13 
	Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε  εκπαίδευση χρήσης του εξοπλισμού στην ομάδα ατόμων που θα οριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του πανεπιστημίου, διάρκειας τουλάχιστον 7 ωρών
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.5.14 
	Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να εγγυηθεί την καλή λειτουργία ΟΛΟΥ του προσφερόμενου εξοπλισμού (υλικού και λογισμικού) με ημερομηνία έναρξης ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας την ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.5.15 
	Χρόνος τηλεφωνικής ανταπόκρισης εντός 4 εργάσιμων ωρών από την αναγγελία της βλάβης
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.5.16 
	Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια της εγγύησης κάθε επιμέρους συσκευής
	ΝΑΙ
	
	

	Υ.Ε.5.17 
	Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης και με παρουσία τεχνικού, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση βλάβης, ο ανάδοχος θα πρέπει  να ανταποκρίνεται τηλεφωνικά εντός 4 εργάσιμων ωρών, από την αναγγελία της.
	ΝΑΙ
	
	



